{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEQ71A7VEB","ADEQ100A7VEB","ADEQ125A7VEB"]
["Power input","Heating","","Nom.","kW","0.35","0.35","0.35"]
["","Cooling","","Nom.","kW","0.35","0.35","0.35"]
["Cooling capacity","Total capacity","","Nom.","kW","6.8 (1)","9.5 (1)","12.1 (1)"]
["استطاعة التدفئة","الاستطاعة الإجمالية","","الإسمي","kW","7.5 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)"]
["الغلاف","اللون","","","","Galvanised steel / Non painted.","Galvanised steel / Non painted.","Galvanised steel / Non painted."]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","300","300","300"]
["","","","العرض","mm","1000","1400","1400"]
["","","","العمق","mm","700","700","700"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","34","45","45"]
["مطلوب مسافة فوق السقف المستعار >-=-مم","mm","","","","350","350","350"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","18","32","39"]
["","","","Low","m³/min","15","23","28"]
["","","Heating","High","m³/min","18","32","39"]
["","","","Low","m³/min","15","23","28"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","57","62","67"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","37","39","41"]
["","","","Low","dBA","33","34","35"]
["","Heating","","High","dBA","37","39","41"]
["","","","Low","dBA","33","34","35"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","التصريف","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["ارتفاع الصرف","mm","","","","625","625","625"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية."]
["","","","","","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي."]
["","","","","","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]