{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-A / 2AMXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF25A5V1B / ATXF25A5V1B / 2AMXF40A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF40A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF25A5V1B / 2AMXF50A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B","ATXF35A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","4","4","5","5","5"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","4.2","4.2","5.6","5.6","5.6"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.48","3.53","3.35","3.37","3.38"]
["","عامل الأداء","","","4.06","4.14","3.71","3.73","3.75"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","575","570","747","742","740"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","4","4","5","5","5"]
["","SEER","","","7","6.93","7.1","7.1","7"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","200","202","247","246","250"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","3.2","3.2","4.2","4.2","4.2"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.01","4","4.1","4.1","4.1"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","2.46","2.46","3.32","3.32","3.32"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","1116","1119","1434","1434","1434"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]