{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-A / ARXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM35A2V1B / ARXM35A5V1B9","ATXM35A5V1B / ARXM35A5V1B9","ATXM50A2V1B / ARXM50A5V1B9","ATXM50A5V1B / ARXM50A5V1B9"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","0.9","0.9","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","3.5","3.5","5","5"]
["","Max.","","kW","4.4","4.4","5.3","5.3"]
["Heating capacity","Min.","","kW","0.8","0.8","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","4","4","5.8","5.8"]
["","Max.","","kW","5.5","5.5","6.5","6.5"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.5","4.5","3.58","3.58"]
["","عامل الأداء","","","4.45","4.45","4.05","4.05"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","389","389","698","698"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","3.5","3.5","5","5"]
["","SEER","","","9.1","9.1","7.65","7.65"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","135","135","229","229"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.5","2.5","4.5","4.5"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","5.15","5.15","4.75","4.75"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","2.5","2.5","4.5","4.5"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","679","679","1326","1326"]
["Notes","","","","(1) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(1) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(1) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(1) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]