{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-M / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25M2V1B / ARXM25N2V1B9","ATXM25M2V1B / ARXM25N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N2V1B9","ATXM50M2V1B / ARXM50N2V1B9"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","","1.70"]
["","Max.","","kW","3.2","3.2","4.0","","5.30"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","3.4","","5.00"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","285","285","415"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.39","4.39","4.09","","3.45"]
["","عامل الأداء","","","5.00","5.00","4.04","","3.79"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","2.80","2.80","4.00","","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","4.70","4.70","5.20","","6.50"]
["Notes","","","","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(3) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(3) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(3) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(3) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Outdoor unit","","","","","","","ARXM35N2V1B9"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","","","1.4"]
["","Nom.","","kW","","","","3.4"]
["","Max.","","kW","","","","4.0"]
["Heating capacity","Min.","","kW","","","","1.40"]
["","Nom.","","kW","","","","4.00"]
["","Max.","","kW","","","","5.20"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","4.09"]
["","عامل الأداء","","","","","","4.04"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","415"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","A"]
["","","تدفئة","","","","","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","3.40"]
["","SEER","","","","","","8.50"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","140"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","2.50"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","5.10"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","","","2.35"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","686"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","","A+++ ~ D"]