{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":22,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-N / 3AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / ATXM50N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM20N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM50N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM35N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM35N2V1B / ATXM35N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM20N2V1B / ATXM50N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM25N2V1B / ATXM25N2V1B / 3AMXM52M3V1B","ATXM35N2V1B / ATXM50N2V1B / 3AMXM52M3V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","4.00","5.20","5.20","5.20","5.20"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","433","609","584","590","594"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.62","4.27","4.45","4.41","4.38"]
["","عامل الأداء","","","4.18","4.81","5.20","4.93","4.89"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - See separate drawing for electrical data","(4) - See separate drawing for electrical data","(4) - See separate drawing for electrical data","(4) - See separate drawing for electrical data","(4) - See separate drawing for electrical data","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","","","","5.20","5.20","4.50","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.00","5.20"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","4.34","4.36","4.72","4.40","4.42","4.18","4.32","4.22","4.60","4.42","4.72","4.24","4.34"]
["","عامل الأداء","","","","","","","","4.85","4.88","4.22","4.92","4.95","4.36","4.44","4.40","4.24","4.95","4.36","4.35","4.46"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","","","599","596","477","591","588","622","602","616","565","588","551","590","599"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","5.20","5.20","4.50","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.20","5.00","5.20"]
["","SEER","","","","","","","","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50","8.50"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","215","214","186","215","215","215","214","214","215","215","215","206","214"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","A++","A++","A+","A++","A++","A+","A+","A+","A+","A++","A+","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","5.00","5.00","4.80","5.00","5.00","4.80","4.80","5.00","4.80","5.00","4.80","4.80","5.00"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","","4.61","4.62","4.26","4.61","4.64","4.37","4.49","4.36","4.29","4.64","4.46","4.34","4.48"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","","","","","4.15","4.15","3.63","4.15","4.16","3.73","3.80","3.85","3.72","4.16","3.79","3.65","3.93"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","1519","1514","1577","1505","1509","1537","1495","1604","1566","1507","1505","1533","1548"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]