{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM35R2V1B / ARXM35A5V1B9","ATXM35R5V1B / ARXM35A5V1B9"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","3.4","3.4"]
["","Max.","","kW","4","4"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.4","1.4"]
["","Nom.","","kW","4","4"]
["","Max.","","kW","5.2","5.2"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.23","4.23"]
["","عامل الأداء","","","4.04","4.04"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","402","402"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","3.4","3.4"]
["","SEER","","","8.55","8.55"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","139","139"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.5","2.5"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","5.1","5.1"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","2.35","2.35"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","686","686"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]