{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R2V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R5V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.50","3.40","3.40"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","278","278","402","402"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.50","4.50","4.23","4.23"]
["","عامل الأداء","","","5.00","5.00","4.04","4.04"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","2.80","2.80","4.00","4.00"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","4.70","4.70","5.20","5.20"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","","","","","6.00","6.00"]
["Heating capacity","Min.","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","","","","","5.80","5.80"]
["","Max.","","kW","","","","","7.70","7.70"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","3.45","3.45"]
["","عامل الأداء","","","","","","","3.79","3.79"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","","725","725"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","A","A"]
["","","تدفئة","","","","","","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","","","","7.35","7.35"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","238","238"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","4.60","4.60"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","4.65","4.65"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","","","","3.85","3.85"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","1384","1384"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]