{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-M / ARXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20M5V1B / ARXP20N5V1B","ATXP25M5V1B / ARXP25N5V1B","ATXP35M5V1B / ARXP35N5V1B"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20N5V1B","ARXP25N5V1B","ARXP35N5V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["الفعالية الاسمية","عامل الأداء","","","4.77","4.36","4.02"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.71","3.71","3.24"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A"]
["Notes","","","","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(2) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent","(2) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent","(2) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent"]
["","","","","(3) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية","(3) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية","(3) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية"]