{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B","ATXP25N5V1B","ATXP35N5V1B"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","0.019","0.02","0.032"]
["","Heating","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","286","286","286"]
["","","","العرض","mm","770","770","770"]
["","","","العمق","mm","225","225","225"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","8.5","8.5","9"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تبريد","متوسط","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Low","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Silent operation","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Heating","High","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تدفئة","متوسط","m³/min","8.1","8.1","9"]
["Fan","Air flow rate","Heating","Low","m³/min","6.2","6.4","7"]
["","","","Silent operation","m³/min","5.2","5.2","5.3"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","55","55","58"]
["","التدفئة","","","dBA","55","55","58"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","39","40","43"]
["مستوى ضغط الصوت","تبريد","","متوسط","dBA","33","33","34"]
["Sound pressure level","Cooling","","Low","dBA","25","26","27"]
["","","","Silent operation","dBA","19","19","20"]
["","Heating","","High","dBA","39","40","40"]
["مستوى ضغط الصوت","تدفئة","","متوسط","dBA","34","34","35"]
["Sound pressure level","Heating","","Low","dBA","28","28","29"]
["","","","Silent operation","dBA","21","21","21"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6","6","6"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","9.5"]
["","التصريف","","","","18","18","18"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","","BRC944B2, BRC073A1","BRC944B2, BRC073A1","BRC944B2, BRC073A1"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1"]
["","بطاريات جافة قياس AAA","","","","2","2","2"]
["","تدابير السلامة الوقائية العامة","","","","1","1","1"]
["","دليل التشغيل","","","","1","1","1"]
["","مرشح أباتيت التيتانيوم المزيل للروائح","","","","1","1","1"]
["","مرشح الجسيمات الفضي","","","","1","1","1"]
["","مسامير لولبية لتثبيت الوحدة الداخلية","","","","2","2","2"]
["","جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","1","1","1"]
["","لوح التثبيت","","","","1","1","1"]
["","حامل جهاز التحكم عن بعد","","","","1","1","1"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)"]
["","","","","","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]