{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXS-G / ARXS-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXS20G2V1B / ARXS20G4V1B","ATXS20G2V1B / ARXS20G3V1B","ATXS25G2V1B / ARXS25G4V1B","ATXS25G2V1B / ARXS25G3V1B","ATXS35G2V1B / ARXS35G4V1B","ATXS35G2V1B / ARXS35G3V1B","ATXS50G2V1B / ARXS50G3V1B","ATXS50G2V1B / ARXS50G2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3","","1.3","","1.4","","1.7"]
["","Max.","","kW","2.8","","3.2","","4.0","","5.3"]
["","Nom.","","kW","2.0 (2)","","2.5 (2)","","3.5 (2)","","5.0 (2)"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","","6.35","","6.35","","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","","9.5","","9.5","","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18.0","","18.0","","18.0","","18.0"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","235","","275","","435","","760"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.26","","4.55","","4.02","","3.29"]
["","عامل الأداء","","","4.29","","4.53","","4.17","","3.69"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","","A","","A","","A"]
["","","تدفئة","","A","","A","","A","","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","2.7 (3)","","3.4 (3)","","4.0 (3)","","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","","1.3","","1.4","","1.7"]
["","Max.","","kW","4.3","","4.7","","5.2","","6.5"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)"]
["","","","","(2) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)"]
["","","","","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(3) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر"]
["","","","","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","1.3","","1.3","","1.4","","1.7"]
["","Nom.","","kW","","2.0 (3)","","2.5 (3)","","3.5 (3)","","5.0 (3)"]
["","Max.","","kW","","2.8","","3.2","","4.0","","5.3"]
["Heating capacity","Min.","","kW","","1.3","","1.3","","1.4","","1.7"]
["","Nom.","","kW","","2.7 (4)","","3.4 (4)","","4.0 (4)","","5.8 (4)"]
["","Max.","","kW","","4.3","","4.7","","5.2","","6.5"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","4.26","","4.55","","4.02","","3.29"]
["","عامل الأداء","","","","4.29","","4.53","","4.17","","3.69"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","235","","275","","435","","760"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","","A","","A","","A"]
["","","تدفئة","","","A","","A","","A","","A"]
["Piping connections","Drain","OD","mm","","18.0","","18.0","","18.0","","18.0"]
["وصلات الأنابيب","غاز","القطر الخارجي","mm","","9.5","","9.5","","9.5","","12.7"]
["","سائل","القطر الخارجي","mm","","6.35","","6.35","","6.35","","6.35"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A+","","A++","","A++","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","2.00","","2.50","","3.50","","5.00"]
["","SEER","","","","5.87","","6.54","","6.43","","5.30"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","119","","134","","190","","330"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A++","","A+","","A+","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","2.70","","2.80","","3.60","","4.60"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","4.61","","4.55","","4.32","","3.98"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","819","","860","","1166","","1616"]
["Notes","","","","","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]