{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXS-K / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXS25K2V1B / ARXS25L2V1B","ATXS35K2V1B / ARXS35L2V1B","ATXS50K3V1B / ARXS50L2V1B","ATXS50K2V1B / ARXS50L2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3 (2)","1.4 (2)","1.7","1.7 (2)"]
["","Max.","","kW","3.2 (2)","4.0 (2)","5.3","5.3 (2)"]
["","Nom.","","kW","2.5 (2)","3.5 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18","18","18","18"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","285","420","794","705"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.39 (1)","4.17 (1)","3.15 (1)","3.55"]
["","عامل الأداء","","","4.52 (1)","4.76 (1)","4.00 (1)","4.00"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","2.8 (3)","4.00 (3)","5.80 (2)","5.80 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3 (3)","1.4 (3)","1.7","1.7 (3)"]
["","Max.","","kW","4.7 (3)","5.2 (3)","6.5","6.5 (3)"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر"]
["","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(3) - 220 فولت","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر"]
["","","","","(4) - 220 فولت","(4) - 220 فولت","(4) - 230 فولت","(4) - 220 فولت"]
["","","","","(5) - 230 فولت","(5) - 230 فولت","(5) - 240 فولت","(5) - 230 فولت"]
["","","","","(6) - 240 فولت","(6) - 240 فولت","","(6) - 240 فولت"]
["","","","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]