{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHYHBH-AV32"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHYHBH05AAV32","CHYHBH05AFV32","CHYHBH08AFV32"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض"]
["","المادة","","","","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","902","902","902"]
["","","","العرض","mm","450","450","450"]
["","","","العمق","mm","164","164","164"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","30.0","30.0","30.0"]
["PED","الفئة","","","","","Art3§3, مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","Art3§3, مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["مبادل حراري مائي جانبي","معدل تدفق الماء","التدفئة","الحد الأعلى","ليتر/دقيقة","23.0 (5)","23.0 (5)","23.0 (5)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Operation range","Heating","Water side","Min.","درجة مئوية","25 (7)","25 (7)","25 (7)"]
["","","","Max.","درجة مئوية","50 (7)","50 (7)","50 (7)"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","V3","V3","V3"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","230","230","230"]
["توصيلات الأسلاك","للتوصيل مع واجهة المستخدم","","الكمية","","2","2","2"]
["","","","ملاحظة","","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)"]
["Notes","","","","","(1) - للوحدة الداخلية فقط","(1) - للوحدة الداخلية فقط","(1) - للوحدة الداخلية فقط"]
["","","","","","(2) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏=5‏° مئوية)، تجاوز المرجل","(2) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏=5‏° مئوية)، تجاوز المرجل","(2) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏=5‏° مئوية)، تجاوز المرجل"]
["","","","","","(3) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏=5‏° مئوية)، تجاوز المرجل","(3) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏=5‏° مئوية)، تجاوز المرجل","(3) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏=5‏° مئوية)، تجاوز المرجل"]
["","","","","","(4) - الحد الأدنى المطلوب","(4) - الحد الأدنى المطلوب","(4) - الحد الأدنى المطلوب"]
["","","","","","(5) - تجاوز المرجل","(5) - تجاوز المرجل","(5) - تجاوز المرجل"]
["","","","","","(6) - وفق EN14825","(6) - وفق EN14825","(6) - وفق EN14825"]
["","","","","","(7) - للحصول على نطاق تشغيل *HYHB* و*HYKOMB33AA، انظر رسم نطاق التشغيل","(7) - للحصول على نطاق تشغيل *HYHB* و*HYKOMB33AA، انظر رسم نطاق التشغيل","(7) - للحصول على نطاق تشغيل *HYHB* و*HYKOMB33AA، انظر رسم نطاق التشغيل"]