{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 5MXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R2V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9","CTXM15R5V1B / FTXM71R2V1B / 5MXM90N2V1B9"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","8.00","8.00"]
["تبريد المساحة","SEER","","","6.84","6.84"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","410","410"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","8.00","8.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","4.28","4.28"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","1,472","1,472"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","1,202","1,202"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.33","3.33"]
["","عامل الأداء","","","3.67","3.67"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","10.00","10.00"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]