{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":8,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ011-016CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ011CAV3","EDLQ014CAV3","EDLQ016CAV3"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","51 (8)","51 (8)","52 (8)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","50 (8)","52 (8)","54 (8)"]
["Refrigerant","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","3.40","3.40","3.40"]
["","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Operation range","Heating","Water side","Max.","درجة مئوية","55 (5)","55 (5)","55 (5)"]
["","","","Min.","درجة مئوية","25 (5)","25 (5)","25 (5)"]
["","Domestic hot water","Water side","Max.","درجة مئوية","80 (5)","80 (5)","80 (5)"]
["","","","Min.","درجة مئوية","25","25","25"]
["","","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-25 (5)","-25 (5)","-25 (5)"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","35 (5)","35 (5)","35 (5)"]
["Cooling capacity","Nom.","","","kW","12.4 (1), 11.6 (2)","12.8 (1), 12.6 (2)","13.9 (1), 13.6 (2)"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","3.18 (1), 5.09 (2)","3.16 (1), 5.14 (2)","3.56 (1), 5.96 (2)"]
["","Heating","","Nom.","kW","2.43 (1), 3.10 (2)","3.37 (1), 4.10 (2)","3.76 (1), 4.66 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","64 (6)","64 (6)","66 (6)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","64 (7)","66 (7)","69 (7)"]
["COP","","","","","4.61 (1), 3.55 (2)","4.30 (1), 3.32 (2)","4.26 (1), 3.26 (2)"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","1,160","1,160","1,160"]
["","","","العمق","mm","380","380","380"]
["","","","الارتفاع","mm","1,348","1,348","1,348"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","151","151","151"]
["تدفئة المساحة","معدل مخرج الماء المناخي 35°مئوية","عام","ηs (فعالية مساحة التدفئة الفصلية)","%","156","153","149"]
["","","","فئة فعالية مساحة التدفئة الفصلية","","A++","A++","A+"]
["","","","SCOP","","3.98","3.90","3.80"]
["","معدل مخرج الماء المناخي 55°مئوية","عام","Seasonal space heating eff. class","","A+","A+","A+"]
["","","","ηs (فعالية مساحة التدفئة الفصلية)","%","120","123","119"]
["","","","SCOP","","3.09","3.16","3.06"]
["استطاعة السخان","المرحلة 1","","","kW","3","3","3"]
["Fan","Air flow rate","Heating","High","m³/min","90.0","90.0","90.0"]
["Heating capacity","Nom.","","","kW","11.2 (1), 11.0 (2)","14.5 (1), 13.6 (2)","16.0 (1), 15.2 (2)"]
["Power supply","الطور","","","","1~","1~","1~"]
["","الاسم","","","","V3","V3","V3"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","230","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية"]
["","","","","","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية"]
["","","","","","(5) - تضمين BUH و / أو السخان المعزز. لمزيد من التفاصيل راجع كتيّب البيانات","(5) - تضمين BUH و / أو السخان المعزز. لمزيد من التفاصيل راجع كتيّب البيانات","(5) - تضمين BUH و / أو السخان المعزز. لمزيد من التفاصيل راجع كتيّب البيانات"]
["","","","","","(6) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)","(6) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)","(6) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(7) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية(","(7) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية(","(7) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية("]
["","","","","","(8) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(8) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(8) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات."]
["","","","","","(9) - الأنابيب + PHE مشمولة؛ وعاء التوسيع مستثنى","(9) - الأنابيب + PHE مشمولة؛ وعاء التوسيع مستثنى","(9) - الأنابيب + PHE مشمولة؛ وعاء التوسيع مستثنى"]