{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CBV / ERHQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH11CBV / ERHQ011BAW1","EHBH16CBV / ERHQ014BAW1","EHBH16CBV / ERHQ016BAW1"]
["COP","","","","","4.30 (1), 3.39 (2)","4.24 (1), 3.22 (2)","4.20 (1), 3.22 (2)"]
["Heating capacity","Nom.","","","kW","11.3 (1), 11.0 (2)","","16.1 (1), 15.1 (2)"]
["Power input","Heating","","Nom.","kW","2.63 (1), 3.24 (2)","","3.82 (1), 4.69 (2)"]
["Notes","","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(3) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(3) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(3) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","","(4) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(4) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(4) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","","(5) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(5) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(5) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)"]
["Heating capacity","Nom.","","","kW","","14.5 (1), 13.6 (2)"]
["Power input","Heating","","Nom.","kW","","3.42 (1), 4.21 (2)"]
["تدفئة المساحة","معدل مخرج الماء المناخي 55°مئوية","عام","SCOP","","","2.80"]
["","","","فئة فعالية مساحة التدفئة الفصلية","","","A+"]
["","معدل مخرج الماء المناخي 35°مئوية","عام","SCOP","","","3.34"]
["","","","فئة فعالية مساحة التدفئة الفصلية","","","A+"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]