{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04CA3V","EHBX08CA3V","EHBX08CA9W","EHBX16CA9W","EHBX16CA3V"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض"]
["","المادة","","","","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","890","890","890","890","890"]
["","","","العرض","mm","480","480","480","480","480"]
["","","","العمق","mm","344","344","344","344","344"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","44","46","48","48","47"]
["PED","الفئة","","","","Art3§3","Category I","Category I","Art3§3","Art3§3"]
["مبادل حراري مائي جانبي","معدل تدفق الماء","التدفئة","الحد الأعلى","ليتر/دقيقة","25","34","34","51","51"]
["","","التبريد","الحد الأعلى","ليتر/دقيقة","25","34","34","51","51"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","40","40","40","47","47"]
["Sound pressure level","Nom.","","","dBA","26","26","26","33","33"]
["Operation range","Heating","Water side","Min.","درجة مئوية","15","15","15","15","15"]
["","","","Max.","درجة مئوية","55","55","55","55","55"]
["","Cooling","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","10","10","10","10","10"]
["","","Water side","Min.","درجة مئوية","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","درجة مئوية","22","22","22","22","22"]
["توصيلات الأسلاك","للتوصيل مع واجهة المستخدم","","الكمية","","2","2","2","2","2"]
["","","","ملاحظة","","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)"]
["Notes","","","","","(1) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(1) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(1) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(1) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(1) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل."]
["","","","","","(2) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(2) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(2) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(2) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد"]
["","","","","","(3) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(3) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(3) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(3) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(3) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل"]