{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSH-A / ERLQ-CW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EHSH16P50AA / ERLQ011CAW1","EHSH16P50AA / ERLQ014CAW1","EHSH16P50AA / ERLQ016CAW1"]
["تسخين الماء المنزلي","عام","ملف تعريف الحمل المعلن عنه","","XL","XL","XL"]
["","المناخ المعتدل","فئة فعالية طاقة تسخين الماء","","A","A","A"]
["COP","","","","4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4)","4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4)","4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)"]
["Indoor unit","","","","EHSH16P50AA","EHSH16P50AA","EHSH16P50AA"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4)","14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4)","15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)"]
["","Max.","","kW","11.38 (1), 11.00 (2)","14.55 (1), 13.59 (2)","16.10 (1), 15.22 (2)"]
["Power input","Heating","Max.","kW","2.64 (1), 3.25 (2)","3.43 (1), 4.22 (2)","3.83 (1), 4.71 (2)"]
["","","Nom.","kW","2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4)","3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)","3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)"]
["Notes","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(6) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)"]