{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSX-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSX04P30BA","EHSX04P30BB","EHSX08P30BA","EHSX08P50BA","EHSX08P50BB","EHSX08P30BB","EHSX16P50BB","EHSX16P50BA"]
["Sound pressure level","Nom.","","","dBA","28","28","28","28","28","28","28","28"]
["Refrigerant","Charge","","","kg","1.5","1.5","1.6","1.6","1.6","1.6","3.4","3.4"]
["","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","Water side","Max.","درجة مئوية","22","22","22","22","22","22"]
["","","","Min.","درجة مئوية","5","5","5","5","5","5"]
["","Heating","Water side","Max.","درجة مئوية","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Min.","درجة مئوية","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","615","615","615","790","790","615","790","790"]
["","","","العمق","mm","595","595","595","790","790","595","790","790"]
["","","","الارتفاع","mm","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890"]
["الغلاف","المادة","","","","بولي بروبيلين مقاوم للصدمات","بولي بروبيلين مقاوم للصدمات","بولي بروبيلين مقاوم للصدمات","بولي بروبيلين مقاوم للصدمات","بولي بروبيلين مقاوم للصدمات","بولي بروبيلين مقاوم للصدمات","بولي بروبيلين مقاوم للصدمات","بولي بروبيلين مقاوم للصدمات"]
["","اللون","","","","أبيض مروري (RAL9016) / رمادي غامق (RAL7011)","أبيض مروري (RAL9016) / رمادي غامق (RAL7011)","أبيض مروري (RAL9016) / رمادي غامق (RAL7011)","أبيض مروري (RAL9016) / رمادي غامق (RAL7011)","أبيض مروري (RAL9016) / رمادي غامق (RAL7011)","أبيض مروري (RAL9016) / رمادي غامق (RAL7011)","أبيض مروري (RAL9016) / رمادي غامق (RAL7011)","أبيض مروري (RAL9016) / رمادي غامق (RAL7011)"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","84","84","84","111","111","84","116","116"]
["Power supply","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","الاسم","","","","V3","V3","V3","V3","V3","V3","please refer to outdoor unit","please refer to outdoor unit"]
["","Voltage","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Electric heater","Power supply","","Frequency","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Name","","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W"]
["","","","Phase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["Current","الفواصم المنصوح بها","","","A","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Notes","","","","","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897"]
["","","","","","(2) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 50‏°مئوية","(2) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 50‏°مئوية","(2) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 50‏°مئوية","(2) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 50‏°مئوية","(2) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 50‏°مئوية","(2) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 50‏°مئوية","(2) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 50‏°مئوية","(2) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 50‏°مئوية"]
["","","","","","(3) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 60‏°مئوية","(3) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 60‏°مئوية","(3) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 60‏°مئوية","(3) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 60‏°مئوية","(3) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 60‏°مئوية","(3) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 60‏°مئوية","(3) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 60‏°مئوية","(3) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 60‏°مئوية"]
["","","","","","(4) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 65‏°مئوية","(4) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 65‏°مئوية","(4) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 65‏°مئوية","(4) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 65‏°مئوية","(4) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 65‏°مئوية","(4) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 65‏°مئوية","(4) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 65‏°مئوية","(4) - TKW‏ = 10‏°مئوية/TWW‏ = 40‏°مئوية/TSP‏ = 65‏°مئوية"]
["","","","","","(5) - سخّن الخزان باستخدام مضخة الحرارة فقط، بلا سخان كهربائي","(5) - سخّن الخزان باستخدام مضخة الحرارة فقط، بلا سخان كهربائي","(5) - سخّن الخزان باستخدام مضخة الحرارة فقط، بلا سخان كهربائي","(5) - سخّن الخزان باستخدام مضخة الحرارة فقط، بلا سخان كهربائي","(5) - سخّن الخزان باستخدام مضخة الحرارة فقط، بلا سخان كهربائي","(5) - سخّن الخزان باستخدام مضخة الحرارة فقط، بلا سخان كهربائي","(5) - سخّن الخزان باستخدام مضخة الحرارة فقط، بلا سخان كهربائي","(5) - سخّن الخزان باستخدام مضخة الحرارة فقط، بلا سخان كهربائي"]
["","","","","","(6) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(6) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(6) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(6) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(6) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(6) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(6) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(6) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة"]
["","","","","","(7) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(7) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(7) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(7) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(7) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(7) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(7) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة","(7) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 8 كيلو واط مضخة حرارة"]
["","","","","","(8) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(8) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(8) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(8) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(8) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(8) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(8) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(8) - بالنسبة لحجم التفريع 140ليتر-> 5820 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة"]
["","","","","","(9) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(9) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(9) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(9) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(9) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(9) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(9) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة","(9) - بالنسبة لحجم التفريع 90ليتر-> 3660 واط ساعي (حمام) / 16 كيلو واط مضخة حرارة"]
["","","","","","(10) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(10) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(10) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(10) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(10) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(10) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(10) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(10) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل."]