{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSXB-A / ERLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSXB08P30AA / ERLQ008CAV3","EHSXB16P50AA / ERLQ011CAV3","EHSXB16P50AA / ERLQ014CAV3","EHSXB16P50AA / ERLQ016CAV3"]
["تسخين الماء المنزلي","عام","","ملف تعريف الحمل المعلن عنه","","L","XL","XL","XL"]
["","المناخ المعتدل","","فئة فعالية طاقة تسخين الماء","","A","A","A","A"]
["COP","","","","","4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4)","4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4)","4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4)","4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)"]
["Indoor unit","","","","","EHSXB08P30AA","EHSXB16P50AA","EHSXB16P50AA","EHSXB16P50AA"]
["تدفئة المساحة","معدل مخرج الماء المناخي 55°مئوية","عام","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++"]
["Cooling capacity","Nom.","","","kW","5.2 (1), 4.6 (2)","15.1 (1), 11.7 (2)","16.1 (1), 12.6 (2)","16.8 (1), 13.1 (2)"]
["","Min.","","","kW","2.5 (1), 2.6 (2)","2.5 (1), 2.6 (2)","2.5 (1), 2.6 (2)"]
["","Max.","","","kW","8.4 (1), 6.4 (2)","15.1 (1), 11.7 (2)","16.1 (1), 12.6 (2)","16.8 (1), 13.1 (2)"]
["EER","","","","","3.65 (1), 2.51 (2)","3.32 (1), 2.72 (2)","2.96 (1), 2.47 (2)","2.72 (1), 2.29 (2)"]
["Heating capacity","Nom.","","","kW","7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4)","11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4)","14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4)","15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)"]
["","Min.","","","kW","1.80 (1), 1.81 (2)"]
["","Max.","","","kW","10.02 (1), 9.53 (2)","11.38 (1), 11.00 (2)","14.55 (1), 13.59 (2)","16.10 (1), 15.22 (2)"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","1.43 (1), 1.85 (2)","4.55 (1), 4.30 (2)","5.44 (1), 5.10 (2)","6.18 (1), 5.72 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.89 (1), 3.20 (2)","4.53 (1), 4.31 (2)","5.42 (1), 5.09 (2)","6.15 (1), 5.74 (2)"]
["","Heating","","Max.","kW","2.54 (1), 2.96 (2)","2.64 (1), 3.25 (2)","3.43 (1), 4.22 (2)","3.83 (1), 4.71 (2)"]
["","","","Nom.","kW","1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4)","2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4)","3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)","3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)"]
["Notes","","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)"]