{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSXB-B / ERLQ-CW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EHSXB16P50BA / ERLQ011CAW1","EHSXB16P50BA / ERLQ014CAW1","EHSXB16P50BA / ERLQ016CAW1","EHSXB16P50BB / ERLQ011CAW1","EHSXB16P50BB / ERLQ014CAW1","EHSXB16P50BB / ERLQ016CAW1"]
["تسخين الماء المنزلي","عام","ملف تعريف الحمل المعلن عنه","","","","","XL","XL","XL"]
["","المناخ المعتدل","فئة فعالية طاقة تسخين الماء","","","","","A","A","A"]
["COP","","","","","","","4.38 (5), 3.32 (6), 2.45 (3), 3.29 (4)","4.27 (5), 3.34 (6), 2.58 (3), 3.22 (4)","4.10 (5), 3.22 (6), 2.44 (3), 3.15 (4)"]
["Indoor unit","","","","","","","EHSXB16P50BA","EHSXB16P50BA","EHSXB16P50BA"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","","10.6 (5), 11.7 (6)","10.6 (5), 11.7 (6)","10.6 (5), 11.7 (6)"]
["","Min.","","kW","","","","2.5 (5), 2.6 (6)","2.5 (5), 2.6 (6)"]
["","Max.","","kW","","","","15.1 (5), 11.7 (6)","16.1 (5), 12.6 (6)","16.8 (5), 13.1 (6)"]
["EER","","","","","","","3.90 (5), 2.72 (6)","3.90 (5), 2.72 (6)","3.90 (5), 2.72 (6)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","","5.95 (3), 7.74 (4), 11.80 (1), 10.40 (2)","8.28 (3), 9.57 (4), 14.81 (1), 13.73 (2)","8.04 (3), 10.05 (4), 15.34 (1), 14.86 (2)"]
["","Max.","","kW","","","","11.38 (1), 11.00 (2)","14.55 (1), 13.59 (2)","16.10 (1), 15.22 (2)"]
["Power input","Cooling","Nom.","kW","","","","2.72 (5), 4.30 (6)","2.72 (5), 4.30 (6)","2.72 (5), 4.30 (6)"]
["","","Max.","kW","","","","4.53 (5), 4.31 (6)","5.42 (5), 5.09 (6)","6.15 (5), 5.74 (6)"]
["","Heating","Max.","kW","","","","2.64 (5), 3.25 (6)","3.43 (5), 4.22 (6)","3.83 (5), 4.71 (6)"]
["","","Nom.","kW","","","","2.57 (5), 3.13 (6), 2.43 (3), 2.35 (4)","3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4)","3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4)"]
["Notes","","","","","","","(1) - الماء الداخل‏‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/6‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(1) - الماء الداخل‏‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/6‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(1) - الماء الداخل‏‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/6‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","","","","(2) - الماء الداخل‏‏ 40‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 45‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/6‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(2) - الماء الداخل‏‏ 40‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 45‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/6‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(2) - الماء الداخل‏‏ 40‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 45‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/6‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","","","","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(3) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: -‏7‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/-‏8‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","","","","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة","(4) - الماء الداخل‏ 30‏° مئوية؛ الماء الخارج‏ 35‏° مئوية؛ شروط الوسط المحيط: 2‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة/1‏° مئوية بمقياس الحوجلة الرطبة"]
["","","","","","","","(5) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(5) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(5) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","","","(6) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(6) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(6) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","","","(7) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(7) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(7) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","","","","(8) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(8) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(8) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","","","","(9) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(9) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(9) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","","","(10) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(10) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(10) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]