{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CA3V","EHVH08S18CA3V","EHVH08S26CA9W","EHVH16S26CA9W","EHVH16S18CA3V"]
["Sound pressure level","Nom.","","","dBA","","28","28","33","33"]
["Water side Heat exchanger","Water flow rate","Heating","الحد الأعلى","ليتر/دقيقة","","34","34","50","50"]
["Operation range","Heating","Water side","Max.","درجة مئوية","","55 (5)","55 (5)","55 (5)","55 (5)"]
["","","","Min.","درجة مئوية","","15 (5)","15 (5)","15 (5)","15 (5)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","","42 (2)","42 (2)","47 (2)","47 (2)"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","","600","600","600","600"]
["","","","العمق","mm","","728","728","728","728"]
["","","","الارتفاع","mm","","1,732","1,732","1,732","1,732"]
["الغلاف","المادة","","","","","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal"]
["","اللون","","","","","White","White","White","White"]
["PED","الفئة","","","","","Category I","Category I","Art3§3","Art3§3"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","","116","126","129","120"]
["Wiring connections","للتوصيل مع واجهة المستخدم","","ملاحظة","","","0,75 مم² إلى 1,25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0,75 مم² إلى 1,25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0,75 مم² إلى 1,25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0,75 مم² إلى 1,25 مم² (الطول الأقصى 500م)"]
["","","","الكمية","","","2","2","2","2"]
["Notes","","","","","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(1) - الضياعات الحرارية وفق EN12897"]
["","","","","","(2) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(2) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(2) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(2) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(2) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(3) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(3) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(3) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(3) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(3) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد 1 م من الوحدة. إنها قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية."]
["","","","","","(4) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(4) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(4) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(4) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي","(4) - إن مستوى ضغط الصوت المذكور صالح للسرعة المتوسطة للمضخة - 0 الضغط الستاتيكي الخارجي / السرعة المتوسطة - التدفق الإسمي /سرعة عالية - تدفق إسمي"]
["","","","","","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(5) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل."]
["","","","","","(6) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(6) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(6) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(6) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(6) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد"]
["","","","","","(7) - قطر توصيلات أنابيب دارة الماء هو نفسه للوصلة الموجودة بعد الصمامات ذات الكرة، الوصلة عند الوحدة هي أنثى G1-1/4","(7) - قطر توصيلات أنابيب دارة الماء هو نفسه للوصلة الموجودة بعد الصمامات ذات الكرة، الوصلة عند الوحدة هي أنثى G1-1/4","(7) - قطر توصيلات أنابيب دارة الماء هو نفسه للوصلة الموجودة بعد الصمامات ذات الكرة، الوصلة عند الوحدة هي أنثى G1-1/4","(7) - قطر توصيلات أنابيب دارة الماء هو نفسه للوصلة الموجودة بعد الصمامات ذات الكرة، الوصلة عند الوحدة هي أنثى G1-1/4","(7) - قطر توصيلات أنابيب دارة الماء هو نفسه للوصلة الموجودة بعد الصمامات ذات الكرة، الوصلة عند الوحدة هي أنثى G1-1/4"]
["","","","","","(8) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(8) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(8) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(8) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(8) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","(9) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RLQ*‏ > 55‏° مئوية BSH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(9) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RLQ*‏ > 55‏° مئوية BSH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(9) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RLQ*‏ > 55‏° مئوية BSH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(9) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RLQ*‏ > 55‏° مئوية BSH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(9) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RLQ*‏ > 55‏° مئوية BSH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة"]
["","","","","","(10) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RHQ*‏ > 50‏° مئوية BUH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(10) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RHQ*‏ > 50‏° مئوية BUH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(10) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RHQ*‏ > 50‏° مئوية BUH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(10) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RHQ*‏ > 50‏° مئوية BUH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(10) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RHQ*‏ > 50‏° مئوية BUH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة"]
["","","","","","(11) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *3 فولت 12 ليتر/دقيقة","(11) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *3 فولت 12 ليتر/دقيقة","(11) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *3 فولت 12 ليتر/دقيقة","(11) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *3 فولت 12 ليتر/دقيقة","(11) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *3 فولت 12 ليتر/دقيقة"]
["","","","","","(12) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *9 فولت 15 ليتر/دقيقة","(12) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *9 فولت 15 ليتر/دقيقة","(12) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *9 فولت 15 ليتر/دقيقة","(12) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *9 فولت 15 ليتر/دقيقة","(12) - الحد الأدنى للتدفق هو المذكور لتشغيل مضخة الحرارة.  للسماح بتشغيل السخان الاحتياطي بأمان مطلوب قيمة أعلى للحد الأدنى للتدفق. بالنسبة للطرازات *9 فولت 15 ليتر/دقيقة"]
["","","","","","(13) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(13) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(13) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(13) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(13) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل"]
["","","","","","(14) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(14) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(14) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(14) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(14) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["","","","","","(15) - لمزيد من التفاصيل حول نطاق التيار والجهد، راجع دليل التركيب.","(15) - لمزيد من التفاصيل حول نطاق التيار والجهد، راجع دليل التركيب.","(15) - لمزيد من التفاصيل حول نطاق التيار والجهد، راجع دليل التركيب.","(15) - لمزيد من التفاصيل حول نطاق التيار والجهد، راجع دليل التركيب.","(15) - لمزيد من التفاصيل حول نطاق التيار والجهد، راجع دليل التركيب."]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض"]
["","المادة","","","","Precoated sheet metal"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","1,732"]
["","","","العرض","mm","600"]
["","","","العمق","mm","728"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","115"]
["PED","الفئة","","","","Art3§3"]
["مبادل حراري مائي جانبي","معدل تدفق الماء","التدفئة","الحد الأعلى","ليتر/دقيقة","25"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","42 (2)"]
["Sound pressure level","Nom.","","","dBA","28"]
["Operation range","Heating","Water side","Min.","درجة مئوية","15 (5)"]
["","","","Max.","درجة مئوية","55 (5)"]
["توصيلات الأسلاك","للتوصيل مع واجهة المستخدم","","الكمية","","2"]
["","","","ملاحظة","","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)"]