{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-CB / ERLQ-CW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EHVX11S18CB3V / ERLQ011CAW1","EHVX11S26CB9W / ERLQ011CAW1","EHVX16S18CB3V / ERLQ014CAW1","EHVX16S26CB9W / ERLQ014CAW1","EHVX16S18CB3V / ERLQ016CAW1","EHVX16S26CB9W / ERLQ016CAW1"]
["تسخين الماء المنزلي","عام","ملف تعريف الحمل المعلن عنه","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","المناخ المعتدل","فئة فعالية طاقة تسخين الماء","","A","A","A","A","A","A"]
["COP","","","","4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4)","4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4)","4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4)","4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4)","4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)","4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","12.1 (1), 11.7 (2)","12.1 (1), 11.7 (2)","12.7 (1), 12.6 (2)","12.7 (1), 12.6 (2)","13.8 (1), 13.1 (2)","13.8 (1), 13.1 (2)"]
["EER","","","","3.98 (1), 2.72 (2)","3.98 (1), 2.72 (2)","3.96 (1), 2.47 (2)","3.96 (1), 2.47 (2)","3.69 (1), 2.29 (2)","3.69 (1), 2.29 (2)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","11.2 (1), 11.0 (2)","11.2 (1), 11.0 (2)","14.5 (1), 13.6 (2)","14.5 (1), 13.6 (2)","16.0 (1), 15.2 (2)","16.0 (1), 15.2 (2)"]
["","Max.","","kW","8.60 (3), 8.60 (4)","8.60 (3), 8.60 (4)","10.6 (3), 10.8 (4)","10.6 (3), 10.8 (4)","11.4 (3), 10.9 (4)","11.4 (3), 10.9 (4)"]
["Power input","Cooling","Nom.","kW","3.05 (1), 4.31 (2)","3.05 (1), 4.31 (2)","3.21 (1), 5.08 (2)","3.21 (1), 5.08 (2)","3.74 (1), 5.73 (2)","3.74 (1), 5.73 (2)"]
["","Heating","Max.","kW","3.13 (3), 4.10 (4)","3.13 (3), 4.10 (4)","4.00 (3), 5.19 (4)","4.00 (3), 5.19 (4)","4.32 (3), 5.22 (4)","4.32 (3), 5.22 (4)"]
["","","Nom.","kW","2.43 (1), 3.10 (2)","2.43 (1), 3.10 (2)","3.37 (1), 4.10 (2)","3.37 (1), 4.10 (2)","3.76 (1), 4.66 (2)","3.76 (1), 4.66 (2)"]
["Notes","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية"]
["","","","","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية"]
["","","","","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(5) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)","(6) - Tamb‏ 35‏° مئوية - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏=5‏°مئوية)"]
["","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)","(8) - الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (Dt‏=5‏° مئوية)"]