{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-CB3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ04S18CB3V","EHVZ08S18CB3V","EHVZ16S18CB3V"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض"]
["","المادة","","","","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal","Precoated sheet metal"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","1732","1732","1732"]
["","","","العرض","mm","600","600","600"]
["","","","العمق","mm","728","728","728"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","121","122","121"]
["PED","الفئة","","","","Art3§3, راجع الملاحظة 1","Category I, راجع الملاحظة 1","Art3§3, راجع الملاحظة 1"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","44 (6)"]
["Sound pressure level","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","30 (7)"]
["Operation range","Heating","Water side","Min.","درجة مئوية","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Max.","درجة مئوية","55","55","55 (9)"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","راجع الملاحظة 12","راجع الملاحظة 12","راجع الملاحظة 12"]
["Electric heater","Power supply","","Name","","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Phase","","1~","1~","1~"]
["","","","Frequency","Hz","50","50","50"]
["","","","Voltage","V","230","230","230"]
["توصيلات الأسلاك","للتوصيل مع واجهة المستخدم","","الكمية","","2","2","2"]
["","","","ملاحظة","","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)","0.75 مم² حتى 1.25 مم² (الطول الأقصى 500م)"]
["Notes","","","","","(1) - فئة وحدة PED: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(1) - فئة وحدة PED: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(1) - فئة وحدة PED: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["","","","","","(2) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(2) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(2) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع)."]
["","","","","","(3) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(3) - الضياعات الحرارية وفق EN12897","(3) - الضياعات الحرارية وفق EN12897"]
["","","","","","(4) - يتوفر صمام التصريف/التعبئة على وصلة مدخل الماء فقط.","(4) - يتوفر صمام التصريف/التعبئة على وصلة مدخل الماء فقط.","(4) - يتوفر صمام التصريف/التعبئة على وصلة مدخل الماء فقط."]
["","","","","","(5) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(5) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد","(5) - تشمل المواسير + مبادل حراري صفائحي+ سخان احتياطي؛ باستثناء وعاء التمدد"]
["","","","","","(6) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(6) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)","(6) - درجة حرارة الهواء الجاف/ درجة حرارة الهواء الرطب 7 درجة مئوية/ 6 درجة مئوية – LWC 35 درجة مئوية (درجة التكثف = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(7) - يُقاس مستوى ضغط الصوت في غرفة كاتمة للصدى على مسافة 1 متر من الوحدة. وهي قيمة نسبية  تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(7) - يُقاس مستوى ضغط الصوت في غرفة كاتمة للصدى على مسافة 1 متر من الوحدة. وهي قيمة نسبية  تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية.","(7) - يُقاس مستوى ضغط الصوت في غرفة كاتمة للصدى على مسافة 1 متر من الوحدة. وهي قيمة نسبية  تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية."]
["","","","","","(8) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(8) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل.","(8) - 15 درجة مئوية – 25 درجة مئوية: BUH فقط، دون تشغيل المضخة الحرارية = خلال اختبار الجاهزية وبدء التشغيل."]
["","","","","","(9) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(9) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل","(9) - للحصول على تفاصيل تتعلق بالاختلافات بين الطرازات *RHQ* و*RLQ*، راجع نطاق التشغيل"]
["","","","","","(10) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RLQ*‏ > 55‏° مئوية BSH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(10) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RLQ*‏ > 55‏° مئوية BSH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(10) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RLQ*‏ > 55‏° مئوية BSH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة"]
["","","","","","(11) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RHQ*‏ > 50‏° مئوية BUH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(11) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RHQ*‏ > 50‏° مئوية BUH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة","(11) - بالنسبة للوحدات الخارجية *RHQ*‏ > 50‏° مئوية BUH فقط، بدون تشغيل مضخة الحرارة"]
["","","","","","(12) - وحدة التزويد بالطاقة الخاصة بالصندوق المائي المذكورة أعلاه هي للسخان الاحتياطي فقط.  علبة المفتاح ومضخة الصندوق المائي مرفقة مع الوحدة الخارجية.","(12) - وحدة التزويد بالطاقة الخاصة بالصندوق المائي المذكورة أعلاه هي للسخان الاحتياطي فقط.  علبة المفتاح ومضخة الصندوق المائي مرفقة مع الوحدة الخارجية.","(12) - وحدة التزويد بالطاقة الخاصة بالصندوق المائي المذكورة أعلاه هي للسخان الاحتياطي فقط.  علبة المفتاح ومضخة الصندوق المائي مرفقة مع الوحدة الخارجية."]
["","","","","","(13) - تحديد النوع والقطر حسب النظم المعمول بها وطنياً ومحلياً","(13) - تحديد النوع والقطر حسب النظم المعمول بها وطنياً ومحلياً","(13) - تحديد النوع والقطر حسب النظم المعمول بها وطنياً ومحلياً"]