{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":15,"n_cols":22,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBH-B / ERLQ-CW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EKHBH016BA3V3 / ERLQ011CAW1","EKHBH016BA6T1 / ERLQ011CAW1","EKHBH016BA6V3 / ERLQ011CAW1","EKHBH016BA6WN / ERLQ011CAW1","EKHBH016BA9WN / ERLQ011CAW1","EKHBH016BA9T1 / ERLQ011CAW1","EKHBH016BA3V3 / ERLQ014CAW1","EKHBH016BA6T1 / ERLQ014CAW1","EKHBH016BA6V3 / ERLQ014CAW1","EKHBH016BA6WN / ERLQ014CAW1","EKHBH016BA9WN / ERLQ014CAW1","EKHBH016BA9T1 / ERLQ014CAW1","EKHBH016BA3V3 / ERLQ016CAW1","EKHBH016BA6T1 / ERLQ016CAW1","EKHBH016BA6V3 / ERLQ016CAW1","EKHBH016BA6WN / ERLQ016CAW1","EKHBH016BA9WN / ERLQ016CAW1","EKHBH016BA9T1 / ERLQ016CAW1"]
["COP","","","","4.66 (1), 3.48 (2), 2.57 (3), 2.01 (4)","4.66 (1), 3.48 (2), 2.57 (3), 2.01 (4)","4.66 (1), 3.48 (2), 2.57 (3), 2.01 (4)","4.66 (1), 3.48 (2), 2.57 (3), 2.01 (4)","4.66 (1), 3.48 (2), 2.57 (3), 2.01 (4)","4.66 (1), 3.48 (2), 2.57 (3), 2.01 (4)","4.46 (1), 3.29 (2), 2.40 (3), 1.97 (4)","4.46 (1), 3.29 (2), 2.40 (3), 1.97 (4)","4.46 (1), 3.29 (2), 2.40 (3), 1.97 (4)","4.46 (1), 3.29 (2), 2.40 (3), 1.97 (4)","4.46 (1), 3.29 (2), 2.40 (3), 1.97 (4)","4.46 (1), 3.29 (2), 2.40 (3), 1.97 (4)","4.30 (1), 3.29 (2), 2.28 (3), 1.82 (4)","4.30 (1), 3.29 (2), 2.28 (3), 1.82 (4)","4.30 (1), 3.29 (2), 2.28 (3), 1.82 (4)","4.30 (1), 3.29 (2), 2.28 (3), 1.82 (4)","4.30 (1), 3.29 (2), 2.28 (3), 1.82 (4)","4.30 (1), 3.29 (2), 2.28 (3), 1.82 (4)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","11.20 (1), 10.98 (2)","11.20 (1), 10.98 (2)","11.20 (1), 10.98 (2)","11.20 (1), 10.98 (2)","11.20 (1), 10.98 (2)","11.20 (1), 10.98 (2)","14.00 (1), 13.57 (2)","14.00 (1), 13.57 (2)","14.00 (1), 13.57 (2)","14.00 (1), 13.57 (2)","14.00 (1), 13.57 (2)","14.00 (1), 13.57 (2)","16.00 (1), 15.20 (2)","16.00 (1), 15.20 (2)","16.00 (1), 15.20 (2)","16.00 (1), 15.20 (2)","16.00 (1), 15.20 (2)","16.00 (1), 15.20 (2)"]
["","Max.","","kW","8.81 (3), 8.16 (4)","8.81 (3), 8.16 (4)","8.81 (3), 8.16 (4)","8.81 (3), 8.16 (4)","8.81 (3), 8.16 (4)","8.81 (3), 8.16 (4)","11.65 (3), 10.96 (4)","11.65 (3), 10.96 (4)","11.65 (3), 10.96 (4)","11.65 (3), 10.96 (4)","11.65 (3), 10.96 (4)","11.65 (3), 10.96 (4)","12.30 (3), 11.35 (4)","12.30 (3), 11.35 (4)","12.30 (3), 11.35 (4)","12.30 (3), 11.35 (4)","12.30 (3), 11.35 (4)","12.30 (3), 11.35 (4)"]
["Power input","Heating","Max.","kW","3.43 (3), 4.05 (4)","3.43 (3), 4.05 (4)","3.43 (3), 4.05 (4)","3.43 (3), 4.05 (4)","3.43 (3), 4.05 (4)","3.43 (3), 4.05 (4)","4.86 (3), 5.57 (4)","4.86 (3), 5.57 (4)","4.86 (3), 5.57 (4)","4.86 (3), 5.57 (4)","4.86 (3), 5.57 (4)","4.86 (3), 5.57 (4)","5.40 (3), 6.25 (4)","5.40 (3), 6.25 (4)","5.40 (3), 6.25 (4)","5.40 (3), 6.25 (4)","5.40 (3), 6.25 (4)","5.40 (3), 6.25 (4)"]
["","","Nom.","kW","2.41 (1), 3.15 (2)","2.41 (1), 3.15 (2)","2.41 (1), 3.15 (2)","2.41 (1), 3.15 (2)","2.41 (1), 3.15 (2)","2.41 (1), 3.15 (2)","3.14 (1), 4.12 (2)","3.14 (1), 4.12 (2)","3.14 (1), 4.12 (2)","3.14 (1), 4.12 (2)","3.14 (1), 4.12 (2)","3.14 (1), 4.12 (2)","3.72 (1), 4.60 (2)","3.72 (1), 4.60 (2)","3.72 (1), 4.60 (2)","3.72 (1), 4.60 (2)","3.72 (1), 4.60 (2)","3.72 (1), 4.60 (2)"]
["Notes","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية","(3) - الحالة 3: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 35‏° مئوية"]
["","","","","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية","(4) - الحالة 4: التسخين Ta الحوجلة الجافة -7‏° مئوية ‎(RH85%)‎‏ - LWC‏ 45‏° مئوية"]