{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHVX-BB / ERLQ-BBV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EKHVX008BB6V3 / ERLQ006BBV3","EKHVX008BB6WN / ERLQ006BBV3","EKHVX008BB9WN / ERLQ006BBV3","EKHVX008BB6V3 / ERLQ007BBV3","EKHVX008BB6WN / ERLQ007BBV3","EKHVX008BB9WN / ERLQ007BBV3","EKHVX008BB6WN / ERLQ008BBV3","EKHVX008BB6V3 / ERLQ008BBV3","EKHVX008BB9WN / ERLQ008BBV3"]
["COP","","","","4.56 (1), 3.18 (2)","4.56 (1), 3.18 (2)","4.56 (1), 3.18 (2)","4.34 (1), 3.13 (2)","4.34 (1), 3.13 (2)","4.34 (1), 3.13 (2)","4.05 (1), 3.00 (2)","4.05 (1), 3.00 (2)","4.05 (1), 3.00 (2)"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","7.20 (1), 5.12 (2)","7.20 (1), 5.12 (2)","7.20 (1), 5.12 (2)","8.16 (1), 5.86 (2)","8.16 (1), 5.86 (2)","8.16 (1), 5.86 (2)","8.37 (1), 6.08 (2)","8.37 (1), 6.08 (2)","8.37 (1), 6.08 (2)"]
["","Min.","","kW","4.82 (1), 3.67 (2)","4.82 (1), 3.67 (2)","4.82 (1), 3.67 (2)","4.82 (1), 3.67 (2)","4.82 (1), 3.67 (2)","4.82 (1), 3.67 (2)","4.82 (1), 3.67 (2)","4.82 (1), 3.67 (2)","4.82 (1), 3.67 (2)"]
["","Max.","","kW","7.20 (1), 5.12 (2)","7.20 (1), 5.12 (2)","7.20 (1), 5.12 (2)","8.50 (1), 6.13 (2)","8.50 (1), 6.13 (2)","8.50 (1), 6.13 (2)","8.91 (1), 7.10 (2)","8.91 (1), 7.10 (2)","8.91 (1), 7.10 (2)"]
["EER","","","","3.17 (1), 2.37 (2)","3.17 (1), 2.37 (2)","3.17 (1), 2.37 (2)","2.94 (1), 2.26 (2)","2.94 (1), 2.26 (2)","2.94 (1), 2.26 (2)","2.82 (1), 2.21 (2)","2.82 (1), 2.21 (2)","2.82 (1), 2.21 (2)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","5.75 (1), 5.03 (2)","5.75 (1), 5.03 (2)","5.75 (1), 5.03 (2)","6.84 (1), 6.10 (2)","6.84 (1), 6.10 (2)","6.84 (1), 6.10 (2)","8.43 (1), 7.64 (2)","8.43 (1), 7.64 (2)","8.43 (1), 7.64 (2)"]
["","Min.","","kW","4.36 (1), 3.87 (2)","4.36 (1), 3.87 (2)","4.36 (1), 3.87 (2)","4.36 (1), 3.87 (2)","4.36 (1), 3.87 (2)","4.36 (1), 3.87 (2)","4.36 (1), 3.87 (2)","4.36 (1), 3.87 (2)","4.36 (1), 3.87 (2)"]
["","Max.","","kW","7.45 (1), 6.68 (2)","7.45 (1), 6.68 (2)","7.45 (1), 6.68 (2)","8.79 (1), 7.98 (2)","8.79 (1), 7.98 (2)","8.79 (1), 7.98 (2)","9.58 (1), 8.76 (2)","9.58 (1), 8.76 (2)","9.58 (1), 8.76 (2)"]
["Power input","Cooling","Nom.","kW","2.27 (1), 2.16 (2)","2.27 (1), 2.16 (2)","2.27 (1), 2.16 (2)","2.78 (1), 2.59 (2)","2.78 (1), 2.59 (2)","2.78 (1), 2.59 (2)","2.97 (1), 2.75 (2)","2.97 (1), 2.75 (2)","2.97 (1), 2.75 (2)"]
["","Heating","Nom.","kW","1.26 (1), 1.58 (2)","1.26 (1), 1.58 (2)","1.26 (1), 1.58 (2)","1.58 (1), 1.95 (2)","1.58 (1), 1.95 (2)","1.58 (1), 1.95 (2)","2.08 (1), 2.54 (2)","2.08 (1), 2.54 (2)","2.08 (1), 2.54 (2)"]
["Notes","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]