{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERHQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERHQ011BAW1","ERHQ014BAW1","ERHQ016BAW1"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","51 (5)","51 (5)","52 (5)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","50 (6)","52 (6)","54 (6)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","64 (3)","64 (3)","66 (3)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","64 (4)","66 (4)","69 (4)"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","6.3","6.3","6.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","3.0","3.0","3.0"]
["","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","900","900","900"]
["","","","العمق","mm","320","320","320"]
["","","","الارتفاع","mm","1,345","1,345","1,345"]
["Operation range","Cooling","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46.0","","46.0"]
["","","","الحد الأدنى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","10.0","","10.0"]
["","Domestic hot water","","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-20 (2)","","-20 (2)"]
["","","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","35 (2)","","35 (2)"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","108","108","108"]
["Piping connections","العزل الحراري","","","","Both liquid and gas pipes","Both liquid and gas pipes","Both liquid and gas pipes"]
["","Liquid","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","OD","mm","26","26","26"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","30.0","30.0","30.0"]
["Power supply","الطور","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50"]
["","الاسم","","","","W1","W1","W1"]
["","Voltage","","","V","400","400","400"]
["Current","الفواصم المنصوح بها","","","A","20","20","20"]
["Notes","","","","","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(3) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)","(3) - Condition: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(4) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية(","(4) - Condition: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(4) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية("]
["","","","","","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد معين من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  الرسم الطيفي للصوت. الحالة: Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏°","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد معين من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  الرسم الطيفي للصوت. الحالة: Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد معين من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  الرسم الطيفي للصوت. الحالة: Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏°"]
["","","","","","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد معين من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  الرسم الطيفي للصوت.  الحالة: Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)،","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد معين من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  الرسم الطيفي للصوت.  الحالة: Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)،","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد معين من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  الرسم الطيفي للصوت.  الحالة: Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)،"]
["","","","","","(7) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(7) - The sound pressure level is measured via a microphone at a certain distance from the unit. It is a relative value depending on the distance and acoustic environment. Refer to sound spectrum drawing for more information.","(7) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات."]
["","","","","","(8) - نزولاً حتى 3 متر مع إعادة شحن الوحدة الخارجية. يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الوحدة الخارجية.","(8) - Down to 3m with recharging of the outdoor unit. Please refer to the installation manual of the outdoor unit.","(8) - نزولاً حتى 3 متر مع إعادة شحن الوحدة الخارجية. يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الوحدة الخارجية."]
["","","","","","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]