{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERHQ-BW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERHQ014BAW17"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","50 (6)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","50 (7)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","60 (4)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","66.0 (5)"]
["Refrigerant","Charge","","","kg","2.95"]
["","النوع","","","","R-410A"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","900"]
["","","","العمق","mm","320"]
["","","","الارتفاع","mm","1,350"]
["Operation range","Cooling","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46.0"]
["","","","الحد الأدنى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","10.0"]
["","Domestic hot water","","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-20 (3)"]
["","","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","35 (3)"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","108"]
["Piping connections","العزل الحراري","","","","Both liquid and gas pipes"]
["","Liquid","","القطر الخارجي","mm","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9"]
["","Drain","","OD","mm","26"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","30.0"]
["Power supply","الطور","","","","3N~"]
["","Frequency","","","Hz","50"]
["","الاسم","","","","W1"]
["","Voltage","","","V","400"]
["Current","الفواصم المنصوح بها","","","A","20"]
["Notes","","","","","(1) - فئة وحدة PED: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["","","","","","(2) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(3) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(4) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(5) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية("]
["","","","","","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد معين من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  الرسم الطيفي للصوت. الحالة: Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏°"]
["","","","","","(7) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت بواسطة مايكروفون على بعد معين من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  الرسم الطيفي للصوت.  الحالة: Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)،"]
["","","","","","(8) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات."]
["","","","","","(9) - نزولاً حتى 3 متر مع إعادة شحن الوحدة الخارجية. يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الوحدة الخارجية."]
["","","","","","(10) - الحد الأدنى لقيمة Ssc: المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بأنظمة الجهد المنخفض العامة مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير"]