{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":11,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLQ004CAV3","ERLQ006CAV3","ERLQ008CAV3","ERLQ011CAV3","ERLQ014CAV3","ERLQ016CAV3"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","","48 (3)","49 (3)","51 (5)","51 (5)","52 (5)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","","49 (3)","50 (3)","50 (5)","52 (5)","54 (5)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","","61","62","64 (3)","64 (3)","66 (3)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","","63","63","64 (4)","66 (4)","69 (4)"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","","3.3","3.3"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","1.6","1.6","3.4","3.4","3.4"]
["","النوع","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","","832","832","900","900","900"]
["","","","العمق","mm","","307","307","320","320","320"]
["","","","الارتفاع","mm","","735","735","1,345","1,345","1,345"]
["Operation range","Cooling","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","43.0","43.0","46.0","46.0","46.0"]
["","","","الحد الأدنى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","10.0","10.0","10.0","10.0","10.0"]
["","Domestic hot water","","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","-25 (2)","-25 (2)","-20 (2)","-20 (2)","-20 (2)"]
["","","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","35 (2)","35 (2)","35 (2)","35 (2)","35 (2)"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","","56","56","113","113","113"]
["Piping connections","العزل الحراري","","","","","Both liquid and gas pipes","Both liquid and gas pipes","Both liquid and gas pipes","Both liquid and gas pipes","Both liquid and gas pipes"]
["","Liquid","","القطر الخارجي","mm","","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","","15.90","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","OD","mm","","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20","26","26","26"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","","20.0","20.0","30.0","30.0","30.0"]
["Power supply","الطور","","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","","50","50","50","50","50"]
["","الاسم","","","","","V3","V3","V3","V3","V3"]
["","Voltage","","","V","","230","230","230","230","230"]
["Current","الفواصم المنصوح بها","","","A","","16","20","40","40","40"]
["Notes","","","","","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(3) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(3) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(3) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(3) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)","(3) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)","(3) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(4) - تيار بدء تشغيل الضاغط الذي يتم التحكم به بعاكس Daikin Altherma دوماً <= تيار العمل الأعظمي","(4) - تيار بدء تشغيل الضاغط الذي يتم التحكم به بعاكس Daikin Altherma دوماً <= تيار العمل الأعظمي","(4) - تيار بدء تشغيل الضاغط الذي يتم التحكم به بعاكس Daikin Altherma دوماً <= تيار العمل الأعظمي","(4) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية(","(4) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية(","(4) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية("]
["","","","","","(5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(5) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات."]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","735"]
["","","","العرض","mm","832"]
["","","","العمق","mm","307"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","54"]
["نطاق التشغيل","التبريد","","الحد الأدنى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","10"]
["","","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","43"]
["Operation range","Domestic hot water","","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-25 (2)"]
["نطاق التشغيل","ماء ساخن منزلي","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","35 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","61"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","63"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","48 (3)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","48 (3)"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","السعة","","","tCO2Eq","3.1"]
["","السعة","","","kg","1.5"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","20.0"]
["وصلات الأنابيب","العزل الحراري","","","","Both liquid and gas pipes"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","V3"]
["","الطور","","","","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50"]
["","Voltage","","","V","230"]
["التيار","الفواصم المنصوح بها","","","A","16"]
["Notes","","","","","","","","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]