{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":8,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLQ-CW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLQ011CAW1","ERLQ014CAW1","ERLQ016CAW1"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","","51 (5)","52 (5)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","","52 (5)","54 (5)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","","64 (3)","66 (3)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","","66 (4)","69 (4)"]
["Refrigerant","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","3.4","3.4"]
["","النوع","","","","","R-410A","R-410A"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","","900","900"]
["","","","العمق","mm","","320","320"]
["","","","الارتفاع","mm","","1,345","1,345"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","","114","114"]
["Operation range","Cooling","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","46.0","46.0"]
["","","","الحد الأدنى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","10.0","10.0"]
["","Domestic hot water","","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","-20 (2)","-20 (2)"]
["","","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","35 (2)","35 (2)"]
["Piping connections","العزل الحراري","","","","","Both liquid and gas pipes","Both liquid and gas pipes"]
["","Liquid","","القطر الخارجي","mm","","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","","15.90","15.90"]
["","Drain","","OD","mm","","26","26"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","","30.0","30.0"]
["Power supply","الطور","","","","","3N~","3N~"]
["","الاسم","","","","","W1","W1"]
["","Frequency","","","Hz","","50","50"]
["","Voltage","","","V","","400","400"]
["Current","الفواصم المنصوح بها","","","A","","20","20"]
["Notes","","","","","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(1) - نطاق التشغيل للتدفئة (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان الاحتياطي. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(2) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(3) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)","(3) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)","(3) - الحالة: Ta 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة / 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة - LWC 35 درجة مئوية (DT = 5 درجة مئوية)"]
["","","","","","(4) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية(","(4) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية(","(4) - الحالة: Ta 35 درجة مئوية – LWE 7 درجة مئوية (DT= 5 درجة مئوية("]
["","","","","","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات."]
["","","","","","","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(6) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","1345"]
["","","","العرض","mm","900"]
["","","","العمق","mm","320"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","114"]
["نطاق التشغيل","التبريد","","الحد الأدنى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","10"]
["","","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46"]
["Operation range","Domestic hot water","","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-20 (2)"]
["نطاق التشغيل","ماء ساخن منزلي","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","35 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","64 (3)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","64 (4)"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","51 (5)"]
["","Cooling","","Nom.","dBA","50 (5)"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["","السعة","","","tCO2Eq","7.1"]
["","السعة","","","kg","3.4"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","26"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","30.0"]
["وصلات الأنابيب","العزل الحراري","","","","Both liquid and gas pipes"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","W1"]
["","الطور","","","","3N~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50"]
["","Voltage","","","V","400"]
["التيار","الفواصم المنصوح بها","","","A","20"]