{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":81,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XLA1","EWAT085B-XLB1","EWAT115B-XLA1","EWAT115B-XLB1","EWAT145B-XLA1","EWAT145B-XLB1","EWAT180B-XLA2-VFDFAN","EWAT180B-XLA2","EWAT180B-XLB2-VFDFAN","EWAT180B-XLB2","EWAT185B-XLA1","EWAT185B-XLB1","EWAT200B-XLA2-VFDFAN","EWAT200B-XLA2","EWAT200B-XLB2-VFDFAN","EWAT200B-XLB2","EWAT220B-XLA2","EWAT220B-XLA2-VFDFAN","EWAT220B-XLB2-VFDFAN","EWAT220B-XLB2","EWAT230B-XLA1-VFDFAN","EWAT230B-XLA1","EWAT230B-XLB1-VFDFAN","EWAT230B-XLB1","EWAT250B-XLA2","EWAT250B-XLB2-VFDFAN","EWAT250B-XLA2-VFDFAN","EWAT250B-XLB2","EWAT280B-XLA2-VFDFAN","EWAT280B-XLA2","EWAT280B-XLB2-VFDFAN","EWAT280B-XLB2","EWAT300B-XLA1-VFDFAN","EWAT300B-XLA1","EWAT300B-XLB1-VFDFAN","EWAT300B-XLB1","EWAT310B-XLA2-VFDFAN","EWAT310B-XLB2-VFDFAN","EWAT310B-XLA2","EWAT310B-XLB2","EWAT320B-XLA2-VFDFAN","EWAT320B-XLA2","EWAT320B-XLB2-VFDFAN","EWAT320B-XLB2","EWAT360B-XLB1-VFDFAN","EWAT360B-XLA1-VFDFAN","EWAT360B-XLA1","EWAT360B-XLB1","EWAT370B-XLA2-VFDFAN","EWAT370B-XLA2","EWAT370B-XLB2-VFDFAN","EWAT370B-XLB2","EWAT430B-XLA2-VFDFAN","EWAT430B-XLA2","EWAT430B-XLB2-VFDFAN","EWAT430B-XLB2","EWAT470B-XLA2-VFDFAN","EWAT470B-XLB2-VFDFAN","EWAT470B-XLB2","EWAT470B-XLA2","EWAT540B-XLA2","EWAT540B-XLB2-VFDFAN","EWAT540B-XLA2-VFDFAN","EWAT540B-XLB2","EWAT600B-XLA2","EWAT600B-XLB2-VFDFAN","EWAT600B-XLA2-VFDFAN","EWAT600B-XLB2","EWAT660B-XLA2-VFDFAN","EWAT660B-XLA2","EWAT660B-XLB2-VFDFAN","EWAT660B-XLB2","EWAT700B-XLA2","EWAT700B-XLA2-VFDFAN","EWAT700B-XLB2-VFDFAN","EWAT700B-XLB2"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","67.5","67.5 (1)","69.1","69.1 (1)","70.1","70.1 (1)","71.6","71.6","71.6 (1)","71.6 (1)","70.9","70.9 (1)","71.7","71.7","71.7 (1)","71.7 (1)","71.7","71.7","71.7 (1)","71.7 (1)","72.3","72.3","72.3 (1)","72.3 (1)","72.2","72.2 (1)","72.2","72.2 (1)","73","73","73 (1)","73 (1)","73.1","73.1","73.1 (1)","73.1 (1)","73","73 (1)","73","73 (1)","73.1","73.1","73.1 (1)","73.1 (1)","73.3 (1)","73.3","73.3","73.3 (1)","73.3","73.3","73.3 (1)","73.3 (1)","73.9","73.9","73.9 (1)","73.9 (1)","74","74 (1)","74 (1)","74","74.4","74.4 (1)","74.4","74.4 (1)","74.8","74.8 (1)","74.8","74.8 (1)","74.8","74.8","74.8 (1)","74.8 (1)","75.2","75.2","75.2 (1)","75.2 (1)"]
["Operation range","Air side","Cooling","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-10","","-10","","-10","","-18","-18","","","-10","","-18","-18","","","-18","-18","","","-18","-18","","","-18","","-18","","-18","-18","","","-18","-18","","","-18","","-18","","-18","-18","","","","-18","-18","","-18","-18","","","-18","-18","","","-18","","","-18","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","-18","","","-18","-18"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46","","46","","46","","46","46","","","46","","46","46","","","46","46","","","46","46","","","46","","46","","46","46","","","46","46","","","46","","46","","46","46","","","","46","46","","46","46","","","46","46","","","46","","","46","46","","46","","46","","46","","46","46","","","46","46"]
["","Water side","Cooling","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","20","","20","","20","","20","20","","","20","","20","20","","","20","20","","","20","20","","","20","","20","","20","20","","","20","20","","","20","","20","","20","20","","","","20","20","","20","20","","","20","20","","","20","","","20","20","","20","","20","","20","","20","20","","","20","20"]
["","","","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-13","","-13","","-13","","-13","-13","","","-13","","-13","-13","","","-13","-13","","","-13","-13","","","-13","","-13","","-13","-13","","","-13","-13","","","-13","","-13","","-13","-13","","","","-13","-13","","-13","-13","","","-13","-13","","","-13","","","-13","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","-13","","","-13","-13"]
["Compressor","Type","","","","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Scroll compressor","Scroll compressor"]
["","Starting method","","","","","Direct on line","","Direct on line","","Direct on line","","","","Direct on line","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line"]
["","Quantity","","","","2","2","2","2","2","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","4","4","4","4","2","2","2","2","4","4","4","4","4","4","4","4","3","3","3","3","4","4","4","4","4","4","4","4","3","3","3","3","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Air heat exchanger","Type","","","","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية"]
["الوزن","Operation weight","","","kg","752","752","846","846","968","968","1,743","1,743","1,747","1,747","1,088","1,088","1,773","1,773","1,777","1,777","1,801","1,801","1,813","1,813","1,997","1,997","2,098","2,098","2,066","2,104","2,066","2,104","2,209","2,209","2,250","2,250","2,234","2,234","2,338","2,338","2,241","2,281","2,241","2,281","2,277","2,277","2,318","2,318","2,751","2,614","2,614","2,751","2,655","2,655","2,821","2,821","2,848","2,848","2,916","2,916","3,268","3,421","3,421","3,268","3,497","3,675","3,497","3,675","3,916","4,148","3,916","4,148","4,290","4,290","4,550","4,550","4,432","4,432","4,692","4,692"]
["","الوحدة","","","kg","744","747","837","840","961","959","1,732","1,732","1,736","1,736","1,072","1,076","1,763","1,763","1,766","1,766","1,790","1,790","1,802","1,802","1,977","1,977","2,082","2,082","2,054","2,090","2,054","2,090","2,192","2,192","2,231","2,231","2,212","2,212","2,318","2,318","2,220","2,262","2,220","2,262","2,247","2,247","2,299","2,299","2,731","2,590","2,590","2,731","2,627","2,627","2,801","2,801","2,811","2,811","2,888","2,888","3,237","3,393","3,393","3,237","3,458","3,633","3,458","3,633","3,873","4,106","3,873","4,106","4,248","4,248","4,500","4,500","4,396","4,396","4,642","4,642"]
["EER","","","","","3.04","3.05","3.11","3.12","3.22","3.23","3.11","3.12","3.13","3.14","2.86","2.87","3.04","3.05","3.05","3.06","3.01","3.01","3.02","3.03","3.18","3.19","3.19","3.21","3.11","3.11","3.1","3.12","3.17","3.19","3.19","3.2","3.1","3.11","3.12","3.13","3.12","3.12","3.12","3.313","3.04","3.05","3.05","3.06","3.11","3.1","3.1","3.11","3.04","3.05","3.05","3.06","3.1","3.11","3.1","3.11","3.07","3.08","3.09","3.08","3.06","3.07","3.05","3.07","3.1","3.11","3.1","3.12","3.11","3.12","3.13","3.14","3.08","3.07","3.09","3.1"]
["نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية","","","","","4.07","","4.23","","4.19","","4.3","4.02","","","4.05","","4.13","4.01","","","4.06","4.19","","","4.23","4.1","","","4.03","","4.21","","4.23","4.15","","","4.32","4.14","","","4.18","","4.13","","4.22","4.12","","","","4.25","4.08","","4.15","4.03","","","4.17","4.12","","","4.2","","","4.09","4.06","","4.3","","4.08","","4.25","","4.33","4.12","","","4.05","4.27"]
["Refrigerant","GWP","","","","675","","675","","675","","675","675","675","","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","","675","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675"]
["","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuits","","Quantity","","1","","1","","1","","2","2","2","","1","","2","2","2","","2","2","2","","1","1","1","","2","2","2","","2","2","2","","1","1","1","","2","2","2","","2","2","2","","1","1","1","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2","2","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["","Charge","","","kg","10.5","8.6","12.5","9.4","15","11.2","30","30","20","18.8","16","11.2","36","36","20","19.4","37","37","20","19.1","30","30","23.5","23.7","42","24","42","23.4","48","48","27.5","29.1","36","36","28","26.6","50","28","50","27.4","52","52","27.5","27.6","32","50","50","30.3","58","58","31","32.2","62","62","36","35.1","70","43.5","43.5","70","78","49","78","48","80","55","80","53.8","92","92","60","61","100","100","66","64.9"]
["Cooling capacity","Nom.","","","kW","87.7","88","113.64","114","143.23","143","178.64","178.64","179","179","182.18","183","200.33","200.33","201","201","225.65","225.65","226","226","238.26","238.26","239","239","254.08","255","254.08","255","280.99","280.99","282","282","303.6","303.6","305","305","304.42","305","304.42","305","325.3","325.3","326","326","352","350.13","350.13","352","370.33","370.33","372","372","423.61","423.61","425","425","470.48","472","472","470.48","536.64","538","536.64","538","606.55","609","606.55","609","659.77","659.77","662","662","701.27","701.27","704","704"]
["Water heat exchanger","Water volume","","","l","5","","6","","9","","11","11","11","","12","","11","11","11","","11","11","11","","16","16","16","","14","14","14","","19","19","19","","20","20","20","","19","19","19","","19","19","19","","20","20","20","","20","20","20","","28","28","28","","28","28","28","28","42","42","42","","42","42","42","","50","50","50","","50","50","50"]
["","Type","","","","Brazed plate","","Brazed plate","","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","28.9","","36.5","","44.5","","57.4","57.2","57.2","","63.8","","65.9","65.7","65.9","","74.9","75.1","74.9","","75","74.8","74.8","","81.8","82","82","","88.5","88.2","88.2","","98","97.7","97.6","","97.6","97.7","97.7","","107","106","107","","113","113","113","","122","121","122","","136","136","137","","153","153","153","152","175","175","176","","195","195","195","","212","211","211","","227","228","228"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","dBA","85.2","85.2 (1)","87.1","87.1 (1)","88.5","88.5 (1)","90.6","90.6","90.6 (1)","90.6 (1)","89.3","89.3 (1)","90.6","90.6","90.6 (1)","90.6 (1)","90.7","90.7","90.7 (1)","90.7 (1)","91.8","91.8","91.8 (1)","91.8 (1)","91.7","91.7 (1)","91.7","91.7 (1)","92.5","92.5","92.5 (1)","92.5 (1)","92.6","92.6","92.6 (1)","92.6 (1)","92.5","92.5 (1)","92.5","92.5 (1)","92.6","92.6","92.6 (1)","92.6 (1)","93.3 (1)","93.3","93.3","93.3 (1)","93.2","93.2","93.2 (1)","93.2 (1)","93.8","93.8","93.8 (1)","93.8 (1)","94.4","94.4 (1)","94.4 (1)","94.4","94.8","94.8 (1)","94.8","94.8 (1)","95.6","95.6 (1)","95.6","95.6 (1)","95.9","95.9","95.9 (1)","95.9 (1)","96.3","96.3","96.3 (1)","96.3 (1)"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","العمق","mm","2,660","2,660","3,180","3,180","3,780","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,780","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774","6,774","6,774","6,774","6,774"]
["","","","الارتفاع","mm","1,801","1,801","1,801","1,801","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Capacity control","Minimum capacity","","","%","50","50","38","38","50","50","25","25","25","25","38","38","21","21","21","21","19","19","19","19","50","50","50","50","17","17","17","17","16","16","16","16","24","24","24","24","14","14","14","14","22","22","22","22","33","33","33","33","19","19","19","19","17","17","17","17","25","25","25","25","14","14","14","14","12","12","12","12","11","11","11","11","17","17","17","17"]
["","طريقة","","","","Staged","مرحلة","Staged","مرحلة","Staged","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","Staged","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","Staged","Staged","مرحلة","مرحلة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة","متغيرة","متغيرة","مرحلة","مرحلة"]
["Fan","Air flow rate","","Nom.","ل/ثا","9,036","","12,023","","15,057","","20,306","20,306","20,306","","15,057","","20,306","20,306","20,306","","20,306","20,306","20,306","","25,382","25,382","25,382","","25,382","25,382","25,382","","30,459","30,459","30,459","","30,459","30,459","30,459","","30,459","30,459","30,459","","30,459","30,459","30,459","","35,535","35,535","35,535","","35,535","35,535","35,535","","40,612","40,612","40,612","","45,688","45,688","45,688","45,688","50,765","50,765","50,765","","60,918","60,918","60,918","","65,994","65,994","65,994","","71,071","71,071","71,071"]
["","السرعة","","","rpm","1,360","","1,360","","1,360","","900","900","900","","1,360","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","900","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900","","900","900","900"]
["Compressor","Starting method","","","","Direct on line","","Direct on line","","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line"]
["Power supply","الطور","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Voltage range","","Max.","%","","10","","10","","10","","","","10","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10","","","","","","","","10","","","","10","","","","10","","","","10"]
["","","","Min.","%","","-10","","-10","","-10","","","","-10","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","","","","","-10","","","","-10","","","","-10","","","","-10"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","400","","400","","400","","400","400","","","400","","400","400","","","400","400","","","400","400","","","400","","400","","400","400","","","400","400","","","400","","400","","400","400","","","","400","400","","400","400","","","400","400","","","400","","","400","400","","400","","400","","400","","400","400","","","400","400"]
["Unit","Max unit current for wires sizing","","","A","","79","","109","","108","","","","158","","178","","","","187","","","","215","","","","190","","","","215","","","","261","","","","275","","","","289","","","","285","","","","283","","","","294","","","","368","","","","","","","","461","","","","549","","","","558","","","","567"]
["","تيار بدء التشغيل","","حد أقصى","A","","215","","315","","328","","","","290","","464","","","","388","","","","399","","","","506","","","","414","","","","543","","","","554","","","","554","","","","564","","","","592","","","","602","","","","640","","","","","","","","727","","","","779","","","","817","","","","855"]
["","تيار العمل","التبريد","الاسمي","A","","56","","67","","78","","","","110","","108","","","","122","","","","135","","","","128","","","","145","","","","158","","","","168","","","","170","","","","183","","","","192","","","","208","","","","234","","","","","","","","298","","","","334","","","","360","","","","387"]
["","","","حد أقصى","A","","75","","87","","100","","","","149","","134","","","","160","","","","171","","","","176","","","","186","","","","213","","","","224","","","","224","","","","235","","","","262","","","","273","","","","311","","","","","","","","397","","","","449","","","","487","","","","525"]
["Notes","","","","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0"]
["","","","","","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط"]
["","","","","","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط."]
["","","","","","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً"]
["","","","","","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية"]
["","","","","","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب."]
["","","","","","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء"]
["","","","","","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪."]
["","","","","","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي."]
["","","","","","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح"]
["","","","","","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح."]
["","","","","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به."]
["","","","","","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1"]
["","","","","","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية."]
["","","","","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات"]
["تبريد المساحة","ηs,c","","","%","","167","","183","","175","","","","","","175.8"]
["Refrigerant","GWP","","","","","675","","675","","675","","","","","","675"]
["","Circuits","","Quantity","","","1","","1","","1","","","","2","","1","","","","2","","","","2","","","","1","","","","2","","","","2","","","","1","","","","2","","","","2","","","","1","","","","2","","","","2","","","","","","","","2","","","","2","","","","2","","","","2"]
["Fan motor","محرك","","","","","انقطاع الطور.","","انقطاع الطور.","","انقطاع الطور.","","","","تشغيل/إيقاف","","انقطاع الطور.","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف","","","","تشغيل/إيقاف"]
["قيمة حمل الجزء المتكامل","","","","","","4.83","","5","","4.82","","","","4.65","","4.74","","","","4.67","","","","4.72","","","","4.6","","","","4.69","","","","4.78","","","","4.86","","","","4.77","","","","4.79","","","","4.38","","","","4.7","","","","4.8","","","","","","","","4.8","","","","4.79","","","","4.82","","","","4.77"]
["Piping connections","مدخل/مخرج الماء للمبخر (القطر الخارجي)","","","","","76.1","","76.1","","76.1","","","","88.9","","76.1","","","","88.9","","","","88.9","","","","76.1","","","","88.9","","","","88.9","","","","76.1","","","","88.9","","","","88.9","","","","76.1","","","","88.9","","","","88.9","","","","","","","","114.3","","","","114.3","","","","114.3","","","","114.3"]
["SEER","","","","","","4.25","","4.65","","4.45","","","","4.38","","4.47","","","","4.4","","","","4.5","","","","4.31","","","","4.47","","","","4.59","","","","4.6","","","","4.6","","","","4.5","","","","4.34","","","","4.48","","","","4.56","","","","","","","","4.56","","","","4.61","","","","4.64","","","","4.58"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","","28.8","","36.6","","44.4","","","","57","","63.6","","","","65.7","","","","74.7","","","","74.6","","","","81.7","","","","87.9","","","","97.3","","","","97.4","","","","106.8","","","","113","","","","121","","","","137","","","","","","","","175","","","","195","","","","211","","","","227"]
["الغلاف","المادة","","","","","Galvanized and painted steel sheet","","Galvanized and painted steel sheet","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet","","","","Galvanized and painted steel sheet"]
["","اللون","","","","","Ivory white","","Ivory white","","Ivory white","","","","Ivory white","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white","","","","Ivory white"]
["Fan","النوع","","","","","مروحة توجيه","","مروحة توجيه","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه","","","","مروحة توجيه"]
["","الكمية","","","","","6","","8","","10","","","","4","","10","","","","4","","","","4","","","","5","","","","5","","","","6","","","","6","","","","6","","","","6","","","","7","","","","7","","","","8","","","","","","","","10","","","","12","","","","13","","","","14"]
["Notes","","","","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة."]