{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQ200C7Y1B","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQ250C7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","20.0 (1)","24.1 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.67","5.74"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2,115","2,518"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","20.0","24.1"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","11.2","12.1"]
["","SCOP/A","","","3.68","3.76"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","4,257","4,484"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","23.0 (2)","26.4 (2)"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]