{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":23,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-C8 / RZQG-L7V1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ60C8VEB / FBQ60C8VEB / RZQG125L7Y1B","FBQ100C8VEB / RZQG100L7V1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG100L7V1B","FBQ71C8VEB / RZQG71L7V1B","FBQ71C8VEB / RZQG71L7Y1B9","FBQ71C8VEB / RZQG71L7Y1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG71L7V1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG71L7Y1B9","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG100L7Y1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG100L7V1B","FBQ100C8VEB / RZQG100L7Y1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG100L7Y1B","FBQ125C8VEB / RZQG125L7V1B","FBQ125C8VEB / RZQG125L7Y1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG125L7V1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG125L7V1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG125L7Y1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG125L7Y1B","FBQ60C8VEB / FBQ60C8VEB / RZQG125L7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","9.5","","6.8","6.8","6.8 (3)","","","","","9.5","","12.0","12.0"]
["تبريد المساحة","SEER","","","4.30","5.61","4.30","5.61","5.61","5.61 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30","5.61","4.30","5.61","5.61","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","976.744","592.692","773.256","424.242","424.242","","554","554","773.256","773.256","592.692","773.256","748.663","748.663","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","12.00","9.50","9.50","6.80","6.80","","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","C","A+","C","A+","A+","","C","C","C","C","A+","C","A+","A+","C","C","C","C"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","12.71","11.30","10.20","6.00","6.00","","6.00","6.00","10.20","10.20","11.30","10.20","12.71","12.71","12.71","12.71","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.40","4.25","3.80","4.01","4.01","4.01 (6)","3.40","3.40","3.80","3.80","4.25","3.80","4.05","4.05","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A+","A","A+","A+","","A","A","A","A","A+","A","A+","A+","A","A","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","5,232","3,724","3,757","2,094.763","2,094.763","","2,472","2,472","3,757","3,757","3,724","3,757","4,392","4,392","5,232","5,232","5,232","5,232"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","1,220","","970","970","970","","","","","1,220","","1,575","1,575"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.89","","3.50","3.50","3.50","","","","","3.89","","3.81","3.81"]
["","عامل الأداء","","","","4.21","","3.65","3.65","3.65","","","","","4.21","","3.83","3.83"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","","A","A","A","","","","","A","","A","A"]
["","","تدفئة","","","A","","A","A","A","","","","","A","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","10.8","","7.5","7.5","7.5 (4)","","","","","10.8","","13.5","13.5"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","","","","","","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m"]
["","","","","","","","","","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m; level difference: 0m"]
["","","","","","","","","","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC"]
["","","","","","","","","","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825"]
["","","","","","","","","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","C"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.30"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","976.744"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.71"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.40"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5232"]