{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":14,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-C8 / RZQG-L8/7V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG71L8V1B","FBQ71C8VEB / RZQG71L8V1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG100L8V1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG100L8V1B","FBQ100C8VEB / RZQG100L8V1B","FBQ125C8VEB / RZQG125L8V1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG125L8V1B","FBQ60C8VEB / FBQ60C8VEB / RZQG125L8V1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG125L8V1B","FBQ140C8VEB / RZQG140L7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","","","9.5","12.0","","","","13.4"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.10","","5.10","5.10","5.80","5.81","5.10","5.10","5.10"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","467","","652","652","573.276","722.892","824","824","824"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","","A","A","A+","A+","A","A","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.00","","11.30","11.30","11.30","12.71","12.71","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.80","","3.80","3.80","4.61","4.21","3.80","3.80","3.80"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","","A","A","A++","A+","A","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2,211","","4,163","4,163","3,431.67","4,226.603","4,683","4,683","4,683"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","","1,220","1,575","","","","2,010"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","3.89","3.81","","","","3.33"]
["","عامل الأداء","","","","","","","4.21","3.83","","","","3.61"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","A","A"]
["","","تدفئة","","","","","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","","","10.8","13.5","","","","15.5"]
["Notes","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","6.8"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","7.5"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.50"]
["","عامل الأداء","","","","3.65"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","970"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A"]
["","","تدفئة","","","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","6.80"]
["","SEER","","","","6.11"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","389.525"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","6.00"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","4.01"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","2094.763"]