{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-C8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FBQ35C8VEB","FBQ50C8VEB","FBQ60C8VEB","FBQ71C8VEB","FBQ100C8VEB","FBQ125C8VEB","FBQ140C8VEB"]
["Power input","Heating","","Nom.","kW","0.14","0.14","0.35","0.35","0.35","0.35","0.35"]
["","Cooling","","Nom.","kW","0.14","0.14","0.35","0.35","0.35","0.35","0.35"]
["مروحة","الضغط الاستاتيكي الخارجي","","عالٍ","باسكال","100","100","100","100","120","120","120"]
["Cooling capacity","Total capacity","","Nom.","kW","3.4 (1)","5.0 (1)","5.7 (1)","7.1 (1)","10.0 (1)","12.5 (1)","13.4 (1)"]
["استطاعة التدفئة","الاستطاعة الإجمالية","","الإسمي","kW","4.0 (2)","5.5 (2)","7.0 (2)","8.0 (2)","11.2 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["الغلاف","اللون","","","","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","300","300","300","300","300","300","300"]
["","","","العرض","mm","700","700","1000","1000","1400","1400","1400"]
["","","","العمق","mm","700","700","700","700","700","700","700"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","25","25","34","34","45","45","45"]
["مطلوب مسافة فوق السقف المستعار >-=-مم","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","16","16","18","18","32","39","39"]
["","","","Low","m³/min","11","11","15","15","23","28","28"]
["","","Heating","High","m³/min","16","16","18","18","32","39","41"]
["","","","Low","m³/min","11","11","15","15","23","28","29"]
["مروحة","الضغط الاستاتيكي الخارجي","","الإسمي","باسكال","30","30","30","30","40","50","50"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","63","63","57","57","61","66","66"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","37","37","37","37","38","40","40"]
["","","","Low","dBA","29","29","29","29","32","33","33"]
["","Heating","","High","dBA","37","37","37","37","38","40","41"]
["","","","Low","dBA","29","29","29","29","32","33","34"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","التصريف","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["ارتفاع الصرف","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYBS45DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","اللون","","","","White (10Y9/0.5)","White (10Y9/0.5)","White (10Y9/0.5)","White (10Y9/0.5)","White (10Y9/0.5)","White (10Y9/0.5)","White (10Y9/0.5)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","العرض","mm","800","800","1100","1100","1500","1500","1500"]
["","","","العمق","mm","500","500","500","500","500","500","500"]
["","الوزن","","","kg","3.5","3.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية الحوجلة الجافة؛ طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م؛ الفرق في المستوى: 0 م","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية الحوجلة الجافة؛ طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م؛ الفرق في المستوى: 0 م","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية الحوجلة الجافة؛ طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م؛ الفرق في المستوى: 0 م","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية الحوجلة الجافة؛ طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م؛ الفرق في المستوى: 0 م","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية الحوجلة الجافة؛ طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م؛ الفرق في المستوى: 0 م","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية الحوجلة الجافة؛ طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م؛ الفرق في المستوى: 0 م","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية الحوجلة الجافة؛ طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م؛ الفرق في المستوى: 0 م"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية."]
["","","","","","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي."]
["","","","","","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]