{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB","FCAG50AVEB","FCAG60AVEB","FCAG71AVEB","FCAG100AVEB","FCAG125AVEB","FCAG140AVEB"]
["Sound pressure level","Heating","High","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","متوسط","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Low","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Cooling","متوسط","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Low","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","High","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Standard Accessories","دليل التشغيل","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","دليل التركيب","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","خرطوم الصرف","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","مسامير لولبية","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","لباد مانع للتسريب","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","لبادة مانعة التسريب للمصرف","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","مواد مشابك الأسلاك","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["أنظمة التحكم","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Cooling capacity","Total capacity","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["لوحة ديكور 4","الأبعاد","العمق","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","الارتفاع","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","الطراز","","","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية","BYCQ140D7W1 - أبيض مع شبكات تهوية رمادية"]
["","اللون","","","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)","أبيض نقي (RAL 9010)"]
["","الوزن","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","التبريد","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","التدفئة","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensions","Unit","العرض","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","العمق","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","الارتفاع","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["الغلاف","المادة","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["الوزن","الوحدة","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["لوحة ديكور","الوزن","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","الطراز","","","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق","BYCQ140D7GFW1 - لوحة تنظيف تلقائي مع فلتر شبكي دقيق"]
["","الأبعاد","الارتفاع","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","العمق","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","اللون","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["Heating capacity","الاستطاعة الإجمالية","الإسمي","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","الطور","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة.","(2) - تتضمن الوحدة BYCQ140D7W1W عوازل بيضاء. ليكن بمعلومك أن تشكل الأتربة على العازل الأبيض يكون مرئياً بشكل أكبر ولذلك لا يُنصح بتركيب اللوحة التزيينية BYCQ140D7W1W في الأوساط المعرضة للكثير من الأتربة."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي.","(3) - BYCQ140D7W1: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية رمادية اللون؛ BYCQ140D7W1W: لوحة قياسية باللون الأبيض النقي مع شبكة تهوية بيضاء اللون؛ BYCQ140D7GW1: لوحة تنظيف تلقائي باللون الأبيض النقي."]
["","","","","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية","(4) - هذا الخيار معد حصرياً للاستخدام في البيئات ذات الغبار الدقيق (متاجر المنسوجات) لا تستخدم هذا الخيار في ظروف الرطوبة العالية و/أو  البيئات الدهنية"]