{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQ-C8 / RKS-J"]
[]
[]
[]
[]
["","FCQ35C8VEB / RKS35J2V1B (Preliminary)","FCQ50C8VEB / RKS50J2V1B (Preliminary)"]
["Notes","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)"]
["Notes","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)"]
["Notes","(3) - التبريد: درجة حرارة الهواء الراجع 27‏° مئوية للحوجلة الجافة، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° للحوجلة الجافة؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ 5 م (أفقياً)","(3) - التبريد: درجة حرارة الهواء الراجع 27‏° مئوية للحوجلة الجافة، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° للحوجلة الجافة؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ 5 م (أفقياً)"]
["Notes","(4) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(4) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m."]
["Notes","(5) - كافة البيانات المذكورة معلومات أولية","(5) - كافة البيانات المذكورة معلومات أولية"]
["Notes","(6) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(6) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]