{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":11,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQ-C8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQ35C8VEB","FCQ50C8VEB","FCQ71C8VEB","FCQ100C8VEB","FCQ125C8VEB","FCQ140C8VEB"]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","204","204","204","246","246","246"]
["","","","العرض","mm","840","840","840","840","840","840"]
["","","","العمق","mm","840","840","840","840","840","840"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","19","19","21","23","23","23"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","10.5","12.5","15.5","23.5","27.5","27.5"]
["","","","Low","m³/min","8.5","8.5","9.0","16.0","19.0","19.0"]
["","","Heating","High","m³/min","12.5","12.5","16.0","23.5","27.5","27.5"]
["","","","Low","m³/min","10.0","8.5","9.5","16.0","19.0","19.0"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","49","49","51","54","58","58"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","31","31","33","37","41","41"]
["","","","Low","dBA","27","27","28","32","35","35"]
["","Heating","","High","dBA","31","31","34","37","41","42"]
["","","","Low","dBA","27","27","28","32","35","35"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.52","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","التصريف","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYCQ140CW1","BYCQ140CW1","BYCQ140CW1","BYCQ140CW1","BYCQ140CW1","BYCQ140CW1"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","50","50","50","50","50","50"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["لوحة ديكور 2","الطراز","","","","BYCQ140CW1W","BYCQ140CW1W","BYCQ140CW1W","BYCQ140CW1W","BYCQ140CW1W","BYCQ140CW1W"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","50","50","50","50","50","50"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["لوحة ديكور 3","الطراز","","","","BYCQ140CGW1","BYCQ140CGW1","BYCQ140CGW1","BYCQ140CGW1","BYCQ140CGW1","BYCQ140CGW1"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","130","130","130","130","130","130"]
["","","","العرض","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","","","العمق","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","الوزن","","","kg","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة"]
["","دليل التشغيل","","","","دليل التشغيل","دليل التشغيل","دليل التشغيل","دليل التشغيل","دليل التشغيل","دليل التشغيل"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف","مشبك لخرطوم الصرف"]
["","خرطوم الصرف","","","","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف"]
["","لبادة مانعة التسريب للمصرف","","","","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف","لبادة مانعة التسريب للمصرف"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت"]
["","مسامير لولبية","","","","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية"]
["","لباد مانع للتسريب","","","","لباد مانع للتسريب","لباد مانع للتسريب","لباد مانع للتسريب","لباد مانع للتسريب","لباد مانع للتسريب","لباد مانع للتسريب"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(1) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي."]
["","","","","","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(3) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز.","(3) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز.","(3) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز.","(3) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز.","(3) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز.","(3) - يحتوي BYCQ140CW1W على عوازل بيضاء. انتبه إلى أن الأوساخ تكون أكثر وضوحاً على العوازل البيضاء وبالتالي لا يُنصح بتثبيت اللوحة المزخرفة  BYCQ140W1W في البيئات المعرضة للأوساخ بشكل مركز."]
["","","","","","(4) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(4) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","(5) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(5) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","(6) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(6) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(6) - قم باختيار حجم السلك بناءً على القيمة الأكبر: سعة القاطع الكهربائي الدنيا أو إجمالي قيمة التيار الزائد.","(6) - قم باختيار حجم السلك بناءً على القيمة الأكبر: سعة القاطع الكهربائي الدنيا أو إجمالي قيمة التيار الزائد.","(6) - قم باختيار حجم السلك بناءً على القيمة الأكبر: سعة القاطع الكهربائي الدنيا أو إجمالي قيمة التيار الزائد.","(6) - قم باختيار حجم السلك بناءً على القيمة الأكبر: سعة القاطع الكهربائي الدنيا أو إجمالي قيمة التيار الزائد."]
["","","","","","","","(7) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(7) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(7) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(7) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)"]