{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-E / RZQG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71EVEB / RZQG71LV1B","FCQG100EVEB / RZQG100LV1B","FCQG125EVEB / RZQG125LV1B","FCQG140EVEB / RZQG140LV1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.0 (3)","14.0 (3)"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","925","1,235","1,665","2,180"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.84","4.05","3.60","3.21"]
["","عامل الأداء","","","4.71","4.71","4.24","4.01"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)","14.0 (4)","16 (4)"]
["Notes","","","","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)"]
["","","","","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)"]
["","","","","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m (horizontal)","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m (horizontal)","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m (horizontal)","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19.0°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent piping length: 5m (horizontal)"]
["","","","","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 15‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية للحوجلة الجافة، 6‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ أنابيب تبريد معادلة: 5 م (أفقي)؛","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 15‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية للحوجلة الجافة، 6‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ أنابيب تبريد معادلة: 5 م (أفقي)؛","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 15‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية للحوجلة الجافة، 6‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ أنابيب تبريد معادلة: 5 م (أفقي)؛","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 15‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية للحوجلة الجافة، 6‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ أنابيب تبريد معادلة: 5 م (أفقي)؛"]
["","","","","(5) - SEER: Pr-EN14825‎‏ - إصدار استعلام 2010","(5) - SEER: Pr-EN14825‎‏ - إصدار استعلام 2010","(5) - SEER: Pr-EN14825‎‏ - إصدار استعلام 2010","(5) - كافة البيانات المذكورة معلومات أولية"]
["","","","","(6) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(6) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(6) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(6) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["تبريد المساحة","SEER","","","4.67 (5)"]