{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RZQSG71L3V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L9V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L9V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L9V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L9V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L9V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L9V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L9V1B","FCQG140FVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","6.8","","","9.5","12.0","","","","13.4"]
["تبريد المساحة","SEER","","","6.10","5.10","5.10","6.50","5.30","4.80","4.80","4.80"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","390","652","652","512","793","875","875","875"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","B","B","A","A","B","B","B"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.33","7.60","7.60","7.60","8.03","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.10","3.80","3.80","4.10","4.01","3.80","3.80","3.80"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A","A","B","B","A","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2,162","2,800","2,800","2,596","2,804","2,800","2,800","2,800"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","1,060","","","1,440","1,870"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.21","","","3.30","3.21","","","","3.01"]
["","عامل الأداء","","","3.61","","","3.54","3.41","","","","3.41"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","","","B","B"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","7.5","","","10.8","13.5","","","","15.5"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","","","","(3) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(3) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC"]
["","","","","","","","(4) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(4) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825"]
["","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]