{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQH-D8 / RZQS-DV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQH100D8VEB / RZQS100D7V1B","FCQH125D8VEB / RZQS125D7V1B","FCQH140D8VEB / RZQS140D7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","10.0 (3)","12.5 (3)","14.0 (3)"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","OD","mm","26","26","26"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","1,449","1,941","2,326"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.45","3.22","3.01"]
["","عامل الأداء","","","3.80","3.69","3.41"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","B"]
["","","تدفئة","","A","A","B"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","11.2 (4)","14.0 (4)","16.0 (4)"]
["Notes","","","","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)"]
["","","","","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)"]
["","","","","(3) - التبريد: درجة حرارة الهواء الراجع 27‏° مئوية للحوجلة الجافة، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° للحوجلة الجافة؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ 5 م (أفقياً)","(3) - التبريد: درجة حرارة الهواء الراجع 27‏° مئوية للحوجلة الجافة، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° للحوجلة الجافة؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ 5 م (أفقياً)","(3) - التبريد: درجة حرارة الهواء الراجع 27‏° مئوية للحوجلة الجافة، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° للحوجلة الجافة؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ 5 م (أفقياً)"]
["","","","","(4) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(4) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m.","(4) - Nominal heating capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent refrigerant piping: 5m, level difference: 0m."]
["","","","","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]