{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDKS-E"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDKS25E7VMB","FDKS25EAVMB","FDKS35E7VMB","FDKS35EAVMB"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Nom.","m³/min","8.0","8.0","8.0","8.0"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","33.0","33.0","33.0","33.0"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","200","200","200","200"]
["","","","العرض","mm","700","700","700","700"]
["","","","العمق","mm","620","620","620","620"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","21.0","21.0","21.0","21.0"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","8.7","8.7","8.7","8.7"]
["","","","Low","m³/min","7.3","7.3","7.3","7.3"]
["","","","Silent operation","m³/min","6.2","6.2","6.2","6.2"]
["مروحة","الضغط الاستاتيكي الخارجي","","الإسمي","باسكال","30","30","30","30"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","53.0","53.0","53.0","53.0"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","35.0","35.0","35.0","35.0"]
["","","","Low","dBA","31.0","31.0","31.0","31.0"]
["","","","Silent operation","dBA","29.0","29.0","29.0","29.0"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","8","8","8","8"]
["","جهاز تحكم عن بعد لاسلكي","","","","1","","1"]
["","دليل التشغيل","","","","1","1","1","1"]
["","مشبك معدني","","","","1","1","1","1"]
["","مشابك","","","","6","6","6","6"]
["","البطاريات","","","","2","2","2","2"]
["","خرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","مرشح هواء","","","","1","1","1","1"]
["","مسمار تثبيت لولبي لجهاز التحكم عن بعد","","","","2","2","2","2"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","","1","1","1","1"]
["","حامل جهاز التحكم عن بعد","","","","1","1","1","1"]
["","مسامير لولبية لشفة مجاري الهواء","","","","1","1","1","1"]
["","مواد مانعة للتسريب","","","","2","2","2","2"]
["","لبادة مانعة للتسريب","","","","1","1","1","1"]
["","مجموعة غطاء مستقبل الإشارة","","","","1","1","1","1"]
["","حلقة للوحة التثبيت","","","","4","4","4","4"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VM","VM","VM","VM"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Notes","","","","","(1) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(1) - يتم قياس مستويات الصوت في غرفة ماصة للصدى.","(1) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(1) - يتم قياس مستويات الصوت في غرفة ماصة للصدى."]
["","","","","","(2) - يعتمد صوت التشغيل مدخل المص على الجانب الخلفي والضغط الستاتيكي الخارجي 40Pa. صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب السفلي: (صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب الخلفي) +5 ديسيبل. ولكن، عند تنفيذ التركيب إلى حيث يصبح الضغط الستاتيكي الخارجي منخفض، قد يرتفع 5 ديس","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(2) - يعتمد صوت التشغيل مدخل المص على الجانب الخلفي والضغط الستاتيكي الخارجي 40Pa. صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب السفلي: (صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب الخلفي) +5 ديسيبل. ولكن، عند تنفيذ التركيب إلى حيث يصبح الضغط الستاتيكي الخارجي منخفض، قد يرتفع 5 ديس","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["Standard Accessories","جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","","1","","1"]
["Notes","","","","","","(3) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","","(3) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت."]