{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RZQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ200B8V3B9 / RZQ200C7Y1B","FDQ250B8V3B9 / RZQ250C7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","20.0 (1)","24.1 (1)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","23.0 (2)","26.4 (2)"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","3,115","4,290"]
["","عامل الأداء","","","3.41","3.21"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.21","2.81"]
["Piping connections","غاز","القطر الخارجي","mm","22.2","22.2"]
["","Liquid","القطر الخارجي","mm","9.52","12.70"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(3) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(3) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]