{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","","3.80","","6.50"]
["","Nom.","","kW","","3.40","","6.00"]
["تبريد المساحة","SEER","","","","5.26","","5.56"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","226","","315"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","3.40","","6.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A","","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.88","","3.80"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A","","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","1,046","","1,693"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","570","","1,024"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","2.98","","2.93"]
["","عامل الأداء","","","","3.48","","3.21"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","C","","C"]
["","","تدفئة","","","B","","C"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","4.00","","7.00"]
["","Min.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","","5.00","","7.10"]
["Notes","","","","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(2) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Outdoor unit","","","","RXM25M3V1B9","","RXM50M3V1B9"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Nom.","","kW","2.40","","5.00"]
["","Max.","","kW","3.00","","5.30"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Nom.","","kW","3.20","","5.80"]
["","Max.","","kW","4.50","","6.00"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.77","","3.06"]
["","عامل الأداء","","","4.00","","3.10"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","318","","816"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","","B"]
["","","تدفئة","","A","","D"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.40","","5.00"]
["","SEER","","","5.68","","5.77"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","148","","303"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.60","","4.00"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.24","","3.93"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","2.16","","3.55"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","858","","1424"]