{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B","FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.63","5.21"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","149","228"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.40","3.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.60","2.90"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","858","1,047"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.50","9.50"]
["","Drain","OD","mm","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)"]
["الفعالية الاسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.74","2.96"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","321","574"]
["","عامل الأداء","","","4.00","3.48"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","B"]
["","","تدفئة","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]