{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":28,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71N2V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG71N2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71N7V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG71N7V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71N2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71N7V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100N2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG100N2V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100N7V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG100N7V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG100N2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG100N7V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100N2V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100N7V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG125N2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG125N7V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG125N7V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG125N2V1B","FDXM60F3V1B9 / FDXM60F3V1B9 / RZAG125N2V1B","FDXM60F3V1B9 / FDXM60F3V1B9 / RZAG125N7V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG140N2V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG140N2V1B","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG140N7V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG140N7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","6.32","7.12","6.32","7.12","","","8.77","8.00","8.77","8.00"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","377","334","377","334","","","379","416","379","416"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","","","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","","","A+++","A++","A+++","A++"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","","","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.28","4.43","4.28","4.43","","","4.70","4.48","4.70","4.48"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A+","A+","","","A++","A+","A++","A+"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","1,537","1,485","1,537","1,485","","","2,324","2,438","2,324","2,438"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","","","6.80 (1)","6.80 (1)","","","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","","","7.50 (2)","7.50 (2)","","","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A++","A++","","","","","A++","A++","A+++","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","6.80","6.80","","","","","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","12.1","12.1","12.1","12.1","13.4","13.4","13.4","13.4"]
["","SEER","","","","","","","6.32","6.32","","","","","7.86","7.86","8.60","8.60","9.72","9.72","11.0","11.0","8.80","8.80","9.41","10.6","10.6","9.41"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","377","377","","","","","423","423","387","387","747","747","662","662","825","825","855","761","761","855"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A+","A+","","","","","A+","A+","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","4.70","4.70","","","","","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52","9.00","9.00","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","4.14","4.14","","","","","4.30","4.30","4.51","4.51","4.43","4.43","4.19","4.19","3.90","3.90","4.40","4.19","4.19","4.40"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","1590","1590","","","","","2540","2540","2421","2421","3010","3010","3180","3180","3231","3231","3026","3184","3184","3026"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]