{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Sound pressure level","Heating","High","dBA","35","35","38"]
["","","متوسط","dBA","33","33","36"]
["","","Low","dBA","27","27","30"]
["","Cooling","متوسط","dBA","33","33","35"]
["","","Low","dBA","27","27","30"]
["","","High","dBA","35","35","38"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","1","1","1"]
["","دليل التشغيل","","","1","1","1"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","1","1","1"]
["","لبادة مانعة للتسريب","","","1","1","1"]
["","مشبك معدني","","","1","1","1"]
["","خرطوم الصرف","","","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","8","8","8"]
["","مواد مانعة للتسريب","","","2","2","2"]
["","مشابك","","","6","6","6"]
["","حلقة للوحة التثبيت","","","4","4","4"]
["","مسامير لولبية لشفة مجاري الهواء","","","1","1","1"]
["","مرشح هواء","","","1","1","1"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Drain","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Power input","Cooling","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Heating","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","التبريد","","dBA","53","53","56"]
["","التدفئة","","dBA","53","53","56"]
["Dimensions","Unit","العرض","mm","750","750","1,150"]
["","","العمق","mm","620","620","620"]
["","","الارتفاع","mm","200","200","200"]
["الوزن","الوحدة","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Fan","External static pressure","الإسمي","باسكال","30","30","40"]
["Power supply","الطور","","","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","الاسم","","","VE","VE","VE"]
["","Voltage","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","(1) - يعتمد صوت التشغيل مدخل المص على الجانب الخلفي والضغط الستاتيكي الخارجي 40Pa. صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب السفلي: (صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب الخلفي) +5 ديسيبل. ولكن، عند تنفيذ التركيب إلى حيث يصبح الضغط الستاتيكي الخارجي منخفض، قد يرتفع 5 ديس","(1) - يعتمد صوت التشغيل مدخل المص على الجانب الخلفي والضغط الستاتيكي الخارجي 40Pa. صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب السفلي: (صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب الخلفي) +5 ديسيبل. ولكن، عند تنفيذ التركيب إلى حيث يصبح الضغط الستاتيكي الخارجي منخفض، قد يرتفع 5 ديس","(1) - يعتمد صوت التشغيل مدخل المص على الجانب الخلفي والضغط الستاتيكي الخارجي 40Pa. صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب السفلي: (صوت التشغيل لمدخل المص على الجانب الخلفي) +5 ديسيبل. ولكن، عند تنفيذ التركيب إلى حيث يصبح الضغط الستاتيكي الخارجي منخفض، قد يرتفع 5 ديس"]
["","","","","(2) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(2) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(2) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها."]