{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFQ-B9V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FFQ25B9V1B","FFQ35B9V1B","FFQ50B9V1B","FFQ60B9V1B"]
["Cooling capacity","Total capacity","","Nom.","kW","2.5 (1)","3.4 (1)","4.7 (1)","5.8 (1)"]
["استطاعة التدفئة","الاستطاعة الإجمالية","","الإسمي","kW","3.2 (2)","4.5 (2)","5.5 (2)","7.0 (2)"]
["الغلاف","اللون","","","","Unpainted","Unpainted","Unpainted","Unpainted"]
["","المادة","","","","Galvanised steel","Galvanised steel","Galvanised steel","Galvanised steel"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","286","286","286","286"]
["","","","العرض","mm","575","575","575","575"]
["","","","العمق","mm","575","575","575","575"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","17.5","17.5","17.5","17.5"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","9.0","10.0","12.0","15.0"]
["","","","Low","m³/min","6.5","6.5","8.0","10.0"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","46.5","49","53","58"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","29.5","32","36","41"]
["","","","Low","dBA","24.5","25","27","32"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","التصريف","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","55","55","55","55"]
["","","","العرض","mm","700","700","700","700"]
["","","","العمق","mm","700","700","700","700"]
["","الوزن","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب","دليل التركيب"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة","حلقة للدعامة الحاملة"]
["","دليل التشغيل","","","","دليل التشغيل","دليل التشغيل","دليل التشغيل","دليل التشغيل"]
["","مشبك معدني","","","","مشبك معدني","مشبك معدني","مشبك معدني","مشبك معدني"]
["","مشابك","","","","مشابك","مشابك","مشابك","مشابك"]
["","خرطوم الصرف","","","","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف","خرطوم الصرف"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت","عازل لأدوات التثبيت"]
["","نموذج ورق للتركيب","","","","نموذج ورق للتركيب","نموذج ورق للتركيب","نموذج ورق للتركيب","نموذج ورق للتركيب"]
["","مسامير لولبية","","","","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية","مسامير لولبية"]
["","لباد مانع للتسريب","","","","لباد مانع للتسريب","لباد مانع للتسريب","لباد مانع للتسريب","لباد مانع للتسريب"]
["","حلقة للوحة التثبيت","","","","حلقة للوحة التثبيت","حلقة للوحة التثبيت","حلقة للوحة التثبيت","حلقة للوحة التثبيت"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","V1","V1","V1","V1"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية."]
["","","","","","(4) - تعتمد استطاعة التبريد والتدفئة الاسمية على نوع الوحدة الخارجية","(4) - تعتمد استطاعة التبريد والتدفئة الاسمية على نوع الوحدة الخارجية","(4) - تعتمد استطاعة التبريد والتدفئة الاسمية على نوع الوحدة الخارجية","(4) - تعتمد استطاعة التبريد والتدفئة الاسمية على نوع الوحدة الخارجية"]
["","","","","","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - فئة وحدة PED: Art3§3: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]