{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFQ-BV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FFQ25B8V1B","FFQ35B8V1B","FFQ50B8V1B","FFQ60B8V1B"]
["Dimensions","Unit","","الارتفاع","mm","286","286","286","286"]
["","","","العرض","mm","575","575","575","575"]
["","","","العمق","mm","575","575","575","575"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","17.5","17.5","17.5","17.5"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","9.0","10.0","12.0","15.0"]
["","","","Low","m³/min","6.5","6.5","8.0","10.0"]
["","","Heating","High","m³/min","9.0","10.0","12.0","15.0"]
["","","","Low","m³/min","6.5","6.5","8.0","10.0"]
["Sound power level","التبريد","","","dBA","46.5","49.0","53.0","58.0"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","29.5","32.0","36.0","41.0"]
["","","","Low","dBA","24.5","25.0","27.0","32.0"]
["","Heating","","High","dBA","29.5","32.0","36.0","41.0"]
["","","","Low","dBA","24.5","25.0","27.0","32.0"]
["Piping connections","Liquid","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Drain","","","","26","26","26","26"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYFQ60BAW1","BYFQ60BAW1","BYFQ60BAW1","BYFQ60BAW1"]
["","اللون","","","","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)","Pure White (RAL 9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","55","55","55","55"]
["","","","العرض","mm","700","700","700","700"]
["","","","العمق","mm","700","700","700","700"]
["","الوزن","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1","1","1"]
["","خرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","8","8","8","8"]
["","مشبك كبير","","","","6","6","6","6"]
["","مشبك صغير","","","","1","1","1","1"]
["","نموذج ورق للتركيب","","","","1","1","1","1"]
["","مسامير لولبية","","","","4","4","4","4"]
["","حلقة للوحة التثبيت","","","","4","4","4","4"]
["","عازل لأدوات تثبيت أنبوب الغاز","","","","1","1","1","1"]
["","عازل لأدوات تثبيت أنبوب السائل","","","","1","1","1","1"]
["","لبادة مانعة للتسريب (كبيرة)","","","","1","1","1","1"]
["","لبادة مانعة للتسريب (صغيرة)","","","","1","1","1","1"]
["","مواد مانعة للتسريب","","","","2","2","2","2"]
["Power supply","الاسم","","","","V1","V1","V1","V1"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","230","230","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(1) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(1) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(1) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى."]
["","","","","","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]