{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":61,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG140L7Y1B"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40","13.40","13.40"]
["تبريد المساحة","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.86","5.10","6.86","5.10","5.10","6.86","5.10","6.86","5.10","6.86","5.10","5.10","5.10","6.86","5.10","6.22","6.22","6.22"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","347","467","347","467","467","347","467","347","467","347","467","467","467","347","467","1,292","1,292","1,292"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40","13.40","13.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A++","A","A++","A","A","A++","A","A++","A","A++","A","A","A","A++","A"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.60","6.00","7.60","6.00","6.00","7.60","6.00","7.60","6.00","7.60","6.00","6.00","6.00","7.60","6.00","11.61","11.61","11.61"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.32","3.80","4.32","3.80","3.80","4.32","3.80","4.32","3.80","4.32","3.80","3.80","3.80","4.32","3.80","4.22","4.22","4.22"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A+","A","A+","A","A","A+","A","A+","A","A+","A","A","A","A+","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2,463","2,211","2,463","2,211","2,211","2,463","2,211","2,463","2,211","2,463","2,211","2,211","2,211","2,463","2,211","3,851","3,851","3,851"]
["الفعالية الاسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.82","3.30","3.82","3.30","3.30","3.82","3.30","3.82","3.30","3.82","3.30","3.30","3.30","3.82","3.30","2.92","2.92","2.92"]
["Notes","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(4) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","890","","","","","890","","","","","","890"]
["","عامل الأداء","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.13","","","","","4.13","","","","","","4.13","","3.63","3.63","3.63"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","","","","","A","","","","","","A"]
["","","تدفئة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","","","","","A","","","","","","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.50","","","","","7.50","","","","","","7.50","","15.50","15.50","15.50"]
["تبريد المساحة","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","245.96"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","165.87"]