{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":20,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG71L2V1B","FHQ71CAVEB / RZQSG71L2V1B","FHQ100CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ100CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG100L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG100L7Y1B9","FHQ125CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ125CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQSG125L7V1B","FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQSG125L7Y1B9","FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","6.8","9.5","","","9.5","","","12.0","12.0"]
["تبريد المساحة","SEER","","","4.30","5.11","5.11","4.30","4.30","5.11","4.30","4.30","4.61","4.61","4.00","4.30","4.30","4.00","4.30","4.30"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","554","466","650.685","773.256","773.256","650.685","773.256","773.256","911.063","911.063","1,050","976.744","976.744","1,050","976.744","976.744"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","C","A","A","C","C","A","C","C","B","B","D","C","C","D","C","C"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","الاستطاعة","Pdesign","kW","6.00","7.60","7.60","6.81","6.81","7.60","6.81","6.81","7.60","7.60","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.40","3.40","3.80","3.40","3.40","3.81","3.81","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","2,472","2,792","2,799","2,802","2,802","2,799","2,802","2,802","2,791","2,791","3,305","3,305","3,306.471","3,305","3,305","3,306.471"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","983","1,480","","","1,480","","","2,075","2,075"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.46","3.21","","","3.21","","","2.89","2.89"]
["","عامل الأداء","","","","4.00","3.61","","","3.61","","","3.62","3.62"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","A","","","A","","","C","C"]
["","","تدفئة","","","A","A","","","A","","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","7.5","10.8","","","10.8","","","13.5","13.5"]
["Notes","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]